{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["JBL专业影院系列"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL专业影院系列","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[11,0,11,7],[12,0,12,9],[18,0,18,7],[19,0,19,9],[25,0,25,7],[26,0,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["40平米JBL私人影院系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声设备"]
[1,"影院主音箱","JBL",3730,"频率范围为30赫兹- 18千赫\n系统的灵敏度为105 dB，2.83v @ 1米（3.3英尺）\n标称阻抗4欧姆\n无源系统输入额定功率600瓦\n双安培系统输入功率额定值：500瓦\n米/高频：125瓦\n标称覆盖90º水平，30º/ + 20º垂直\n交叉频率450赫兹，2千赫\n尺寸（高）173.4毫米×762毫米×450毫米（68.25 x 30 x 17.75）\n净重量67.1公斤（147磅）\n元件元件\n3739低频两m115-8a 380毫米（15英寸）直径，61毫米（2.5英寸）安装在外壳4509 LF edgewound丝带声音线圈传感器\n尺寸（高）883毫米×762毫米×450毫米（34.75 x 30 x 17.75）\n净重量56公斤（123磅）\n3730-m /高频模型\n标称阻抗4欧姆[ MF：8欧姆，8欧姆高频：]\n输入功率125瓦300瓦放大器AES；建议\n灵敏度为105 dB SPL，2.83v @ 1米（3.3英尺）\n【MF：110 dB SPL，2.83v @ 1米（3.3英尺）]\n[高频：112 dB SPL，2.83v @ 1米（3.3英尺）]\n输入连接器螺丝端子板\n中频1 x 195h；165.1毫米（6.5英寸）直径，38毫米（1.5英寸）的音圈\n高频2414h，25毫米（1英寸）的聚合物膜，钕压缩驱动器\n尺寸（高）852毫米×762毫米×360毫米（33.5 x 30 x 14.1）\n净重量11.1公斤（24磅）","只",2]
[2,"影院中置音箱","JBL","3722N","频率范围30Hz～18kHz\n频率响应40赫兹- 18千赫（3分贝）\n灵敏度104dB，2.83v @ 1m（米）\n标称阻抗4欧姆\n额定最大声压级127db，@米（3.3英尺）133db峰\n被动系统输入额定功率400W\n交叉频率1300hz\n尺寸（高x宽x深）1265×762×450mm\n（49.8 x 30 x 17.75in）\n净重62.2公斤（137磅）\n3739低频2 m115h-8a 380毫米（15英寸）直径。\n61毫米（2.5英寸）edgewound丝带\n声音线圈传感器安装在\n4509低频外壳\n净重54.9公斤（121磅）\n重量63.6公斤（140磅）\n3722-hf高频包一2418h-1压缩驱动器，一\n2374高频喇叭，一个可调支架\n净重7.3公斤（161磅）\n重量12.7公斤（28磅）","只",1]
[3,"影院低音音箱","JBL",4641,"频率范围为25到500赫兹，10分贝\n较低的频率范围：25 Hz，10 dB，没有情商\n35 Hz，3 dB，没有情商\n22 Hz，10 dB，与外部的情商\n25 Hz，3 dB，与外部的情商\n功率600 W（连续粉红噪声）\n1200 W（连续的程序）\n2400 W（峰值）\n最大声压水平（SPL）125分贝在1 M（连续）\n131 dB @ 1米（峰值）\n50到500赫兹的灵敏度：98分贝，（1 W在1 m）\n40到100赫兹：97 dB，（1 W在1 m）\n阻抗6.3欧姆\n8欧姆（额定）\n交叉高通：20赫兹，24分贝/倍频程或更高（推荐）\n低通：80赫兹至150赫兹，12分贝/倍频程或更高（推荐）\n司机18“发泄4“音圈冷却间隙\n外壳材料。75“（19毫米）1“颗粒板（25毫米）的挡板和后面板\n终止颜色编码的推动终端\n尺寸39 x 25.50 x 17.75”（991 x 648 x 451 mm）\n体重131磅（60公斤）","只",1]
[4,"影院侧环绕音箱","JBL",8320,"连续150瓦，600瓦的峰值\nTHX批准\n8“低音单元和1个“软球顶驱动\n20°向下的角度\n50Hz～20kHz的频率范围\n高灵敏度，91dB SPL，1W，3.3（1）\n均匀的水平和垂直覆盖\n内部thermomaster技术可在一个紧凑的模制外壳前所未有的高频功率。\n安装方便的设计采用了JBL quickmount，该或APC multimount支架\n特殊柜形采用20°倾斜的前挡板\nSMPTE / iso2969曲线高频去重\n重量轻，刚性的模制外壳\n输入端子位于顶柜的快速访问\n50Hz～20kHz的频率响应\n功率150瓦连续粉红噪声\n600瓦的峰值\n最大声压水平（SPL）一二二分贝/米\n额定灵敏度94dB SPL半空间/墙安装\n91dB SPL自由场\n阻抗8欧姆\n交叉3kHz\n低频驱动8”（200mm）\n高频驱动1”（25.4mm）\n外壳材质轻，刚性的模制外壳\n输入连接5路接线柱\n尺寸16 x 13.5 x 8.8”（406 x 343 x 224mm）\n体重11磅（5公斤）\n航运信息\n装运重量28.25磅\n箱尺寸（宽x高x深）19.6 x 16.7 x 19.6","只",2]
[7,"2通道功放          ","YYaudio","S4200i","立体声功率8Ω900W*2,4Ω1350W*2,2Ω2000W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2700W；4Ω桥接4000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T20A；重量：33KG","台",2]
[7,"2通道功放          ","YYaudio","S2800i","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",1]
[6,"影院音频处理器","YYAUDIO","HD-990","一．音频处理部分\n1. 音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n2. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n3. 智能房间声学特性扫描。\n4. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n5. 分组的音调、每声道11段参量均衡器EQ调整。\n6. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n7. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n8. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n9. 具备蓝牙接收传输技术\n10. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n11. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n12. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式。\n4.支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6.支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24\n8.机器尺寸：430×248×89mm\n9.机器尺寸（加支架）：482×248×104mm\n10.包装尺寸：526×331×167mm\n11.净重：6kg/台   毛量:6.7kg/台","台",1]
[10,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、影院视频部分",{"$nulls":7},0]
[1,{"$nulls":4},"台",1,null,0]
[2,"透声投影幕",{"$nulls":3},"幅",1]
[3,"投影吊架",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"3D眼镜",{"$nulls":3},"副",null,null,0]
[5,"蓝光DVD","BDP-103D4K","OPPO","BDP-103D延续OPPO人性化的设计和丰富的功能；在BDP-103基础上，对视频部分进行升级，同时采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["三、辅材",{"$nulls":7},0]
[1,"壁挂音箱支架",null,null,"定制","只",2]
[2,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200]
[3,"管材",{"$nulls":3},"批",1]
[4,"机柜",null,null,"48u","台",1]
[5,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["设备总计",{"$nulls":7},290000]