{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["酒吧音响"],"not_rendered":{"images":14},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"酒吧音响","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["内蒙酒吧音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"15寸全频主音箱","NEXO","PS15R2","高功率系统(136dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的15”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用.\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济.\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度.\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援.\nPS15-R2 系统应用\n> 大功率中形流动演出的近场使用 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所, 影音,剧场,广播等的高质素监听系统. \n> 作为支援任何大形演出系统所需的各类补声\nPS15-R2 产品主要特性\n两分频 全频音箱\n低频单元尺寸：1X15″\n高频单元尺寸：1X2″号角喉管，1X3″振膜\n阻抗：常规被动（内）分频时，8欧；主动（外）分频时，低频8欧，高频16欧\n频响：47HZ-18KHZ\n分频点：1.1KHZ\n灵敏度：102db SPL Nominal 1瓦 at 1米\n最大声压级：133-136db \n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f>1.5KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：常规被动（内）分频时，1000-2000W 8欧 每通道\n主动（外）分频时，低频1000-2000W 8欧；高频250-500W 16欧\n物理特征：两只PS15-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度\n外形（高宽深）：675 x 434 x368 mm","法国","只",4]
[2,"双15寸低音音箱","NEXO","RS15C","箱体低,输出大,模组化,低频系统可拓展性大\n◆ 可组成阵列增强心形指向效果\n◆ 心形指向可斥后方声压水平消除达15-18分贝,减少两侧及后樯的反射波\n◆ 能配合全线力素产品并适用于所有租赁公司的低频应用\nRS15 产品特点\n单元 : 2x15”(38cm)特长冲程高磁通钕磁8Ω驱动器\n高x寛x深：454x564x1074mm\n形状：长方体\n重量：55kg\n接头：2x Speakon NL4MP 4针(输入&旁通)\n结构：波罗的海桦木层板, 黑色喷涂表面处理 (另可选深灰色毛毯面)\nRS15规格\n超低频音箱 可全向或心型指向（心型指向时需要两个功放通道，但非桥接）\n低频单元尺寸：2X15″\n阻抗：一个功放机通道时，4欧；两个功放机通道时（但非桥接），2X8欧\n频响：35HZ---250HZ（分频点为200HZ），35HZ-150HZ（分频点为80HZ） \n分频点：200HZ，80HZ，两种低通滤波器模式，在力素NEXO数字处理器中选择。\n灵敏度：105db SPL Nominal  1瓦 at1米  (全向模式）\n103db SPL Nominal  1瓦 at1米  (心型指向模式）\n最大声压级：133-138db （全向和心型指向两种模式有所不同）\n允许的功放机功率：一个功放机通道时，1400W-2400W  4欧；\n         两个功放机通道时（但非桥接），2X700W-2X1200W  2X8欧\n外观尺寸（高宽深）：454 x 564 x1074mm\n重量：52Kg 。","法国","只",2]
[3,"世界顶级4通道数字专业功放","NEXO","NXAMP 4X4","一种突破性高功率放大器，适用于固定安装及流动演出用途。NXAMP的科技含量比一套功放加处理器复杂得多，是经过两年多于DSP科研的成果，使用多重的电压、电流、温度感应线于功放的输出端去保护功放与供电器。\n    NXAMP的优点：\n--NXAMP 4X4是业界功率最强的放大器。\n--以最佳的性价比整合了指令，控制，保护及功率放大并适用于力素NEXO全线音箱系列。\n--比传统功放，处理器整合起来更轻，占用更少空间。\n--减少模拟、数码转换的次数。\n--另可配EtherSound数码音频网络\n  技术指标：\n \n功放通道数量\n4通道\n最大输出电压（空载）\n4*200V\n最大输出功率（8Ω）\n4*1900W\n最大输出功率（4Ω）\n4*3300W\n最大输出功率（2Ω）\n4*4000W\n频响\n10Hz-20KHz ±0.5dB\n输入阻抗\n20K8Ω\n最大输入水平\n+28dBu\n动态范围\n左右通道-105dB（无比重情况下）\n尺寸\n4U，宽19” 仪器柜，深457mm（18”）\n重量\n24.5kg","法国","台",1]
[4,"单15寸辅助音箱","JBL","KP6015","15英寸轻量化大功率差分驱动低音单元\n 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n 箱体采用18 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n 70° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n 一个用于安装在柱杆上的插孔\n SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标，方便使用时摆放","美国","只",16]
[5,"单18寸低音音箱","JBL","KP6018S","18英寸长冲程低音单元可扩展低频输出\n大面积倒相孔能降低失真度\n外观低调、紧凑\n箱体用18 mm厚的夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n16号钢质防护栏栅\n顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱杆","美国","只",12]
[6,"2通道功放          ","CROWN","XLI3500","2*1000W 8欧，2*1350W 4欧立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon®和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路","美国","台",14]
[7,"调音台","ALLEN&HEATH","GL2400/416","GL2400 机型是一款紧凑型、双功能的、拥有左右信道、单信道叠加、4 编组、6 个辅助通道、7×4 矩阵的调音台。包括 2 个立体声通道。左右信道/主信道输出； 4个可声像控制编组；6个辅助发送信道，其中每个信道配备推子前/后切换开关； \n2个立体声信道，每个信道备有话筒与双立体声行输入","英国","台",1]
[8,"音频处理器","ASHLY  ","DSP480 ","代替4.8SP，新增加了SHURE和SENNHEISER话筒优化功能和内置与XTA DP448可对比的优化模式","美国","台",2]
[9,"均衡器","ASHLY  ","GQX-3102 ","是2通路立体声图示均衡器。1/3倍频程，双31段长金属轴推子，每通道都具有可调高通滤波线路。面板上有10粒弧形发光二极管作信号显示，极低的噪音和失真，可对所有参数进行较大范围控制，双色的电平显示灯显示，参考电平：0伏时4分贝","美国","台",1]
[10,"效果器","LEXICON","MX400 ","立体声数字混响器(效果器),4处理器","美国","台",1]
[11,"一拖一无线话筒","SENNHEISER","EW115G3 ","多用途：无论是音乐表演或者是演讲，你都可以依赖 ew 115 G3 LE无线系统的出色性能。你现在可以为手持无线话筒内的电池组直接充电而不必取出。只需按sync键一下，发射机和接收机就可以同频。采用纯分集技术的接收机上有带背光的图形显示屏，让阅读屏幕显示在各种光照条件下都变得轻松。\n特点：\n坚固的金属外壳\n36 MHz 的切换频宽，1440个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收\n增强的频率组系统，每组最多6个兼容频率\n高品质的纯分集接收技术\n导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰\n自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率\n增强的音频频率范围\n利用红外线界面与无线发射机同频\n具有更多可控选项的用户友好的菜单操作\n有背光照明的图形化显示屏\n可以避免意外改变设置的自动锁定功能\nHDX降噪器带来水晶般清澈的声音\n接收机以4个阶段显示发射机电池状态\n手持无线话筒可以与evolution系列轻松互换话筒头\n集成的频率均衡器、声音检查模式\n适合不同需求的丰富的系统配件\n包装内含：\n1 台 EM 100 G3-A2(B2) 机架式接收机\n1 个 SKM 100-815 G3 手持无线话筒 (动圈, 心形)\n1 个 MZQ 1 话筒夹\n1 个 NT 2 供电单元\n2 根天线\n2 个堆叠零件\n2 节AA 电池\n使用手册","德国","套",2]
[12,"打碟机","PIONEER","CDJ-2000NEXUS","大液晶彩屏单CD打碟机，可连接WIFI网络，具有整理歌曲库，触摸LOOP，一键对拍功能,使用带Wi-Fi/USB连接的智能手机/平板电脑，选择・传输乐曲、面向专业DJ/俱乐部的专业多功能播放器现已问世","日本","台",2]
[13,"混音台","PIONEER","DJM-2000NEXUS","4路MIX混音台，可连接WIFI网络，5.8寸LCD彩屏显示，具有整理歌曲库功能,专为专业DJ及俱乐部打造的先锋旗舰级高端DJ混音器","日本","台",1]
[14,"DJ耳机","PIONEER","HDJ2000","大功率高保真度专为Dj设计，经久耐用的新款封闭式专业旗舰级DJ耳机","日本","副",1]
[15,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","中国","台",4]
[16,"音箱吊架",null,null,"定制",null,"批",1,null,null,"自备"]
[17,"音响线","高强信",null,"3平方",null,"米",800,null,null,"自备"]
[18,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等",null,"批",1,null,null,"自备"]
[19,"机柜",{"$nulls":4},"台",1,null,null,"自备"]
[20,{"$nulls":8},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]