{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["多功能厅AV系统方案"],"not_rendered":{"images":33},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"多功能厅AV系统方案","index":0,"n_rows":71,"n_cols":10,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[29,1,29,7],[30,0,30,9],[40,1,40,7],[41,0,41,9],[48,1,48,7],[49,0,49,9],[58,1,58,7],[59,0,59,9],[69,1,69,7],[70,0,70,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["多功能报告厅5.1声道音响系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"线性主音箱","YYAUDIO","YK6","频率响应   65Hz-18KHz\n单元组成   4×6\"(150mm)/1.5\"voice coil LF 2×1\"(25mm)/1.7\"voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1metre\n声压级   123dB continuous,129dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n分频点   2.5kHz passive\n包装尺寸   1085mmx337mmx287mm\n净重   19.3 kg/pc\n毛重   21.7 kg/pc","只",2]
[2,"前区中置音箱","YYAUDIO","YK3","频率响应   65Hz-18KHz\n单元组成   2×6\"(150mm)/1.5\"voice coil LF 1×1\"(25mm)/1.7\"voice coil HF\n额定功率   200W RMS,800W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1metre\n声压级   118dB continuous,124dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n分频点   2.3kHz passive\n包装尺寸   620mm×280mm×642mm(carton/pair)\n净重   8.6 kg/pc\n毛重   19 kg/Pair","只",2]
[3,"侧环绕音箱","YYAUDIO","YK3","频率响应   65Hz-18KHz\n单元组成   2×6\"(150mm)/1.5\"voice coil LF 1×1\"(25mm)/1.7\"voice coil HF\n额定功率   200W RMS,800W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1metre\n声压级   118dB continuous,124dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n分频点   2.3kHz passive\n包装尺寸   620mm×280mm×642mm(carton/pair)\n净重   8.6 kg/pc\n毛重   19 kg/Pair","只",4]
[4,"后环绕全频音箱","YYAUDIO","YK3","频率响应   65Hz-18KHz\n单元组成   2×6\"(150mm)/1.5\"voice coil LF 1×1\"(25mm)/1.7\"voice coil HF\n额定功率   200W RMS,800W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1metre\n声压级   118dB continuous,124dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n分频点   2.3kHz passive\n包装尺寸   620mm×280mm×642mm(carton/pair)\n净重   8.6 kg/pc\n毛重   19 kg/Pair","只",2]
[5,"舞台返听音箱","YYAUDIO","YA10","频率响应   55Hz-20kHz\n单元组成   1×10\"(250mm)/2.5\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.4\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1 metre\n声压级   119dB continuous,125dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 40°\n分频点   2.6kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   410mm×395mm×600mm\n净重   14.3 kg/pc","只",2]
[6,"15寸超低音箱","YYAUDIO","YK115B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×15\"(385mm)/4\"voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   735mm×615mm×624mm\n净重   39.6 kg/pc\n毛重   41.8kg/pc","只",2]
[7,"主音箱功放","YYAUDIO","MA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[8,"补声音箱功放","YYAUDIO","MA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[9,"返听音箱功放","YYAUDIO","MA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[10,"低音音箱功放","YYAUDIO","MA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",1]
[11,"32路数字调音台","BEHRINGER","X32","支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出\n              ●  40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n              ●  192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n              ●  调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n              ●  采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n              ●  8个DCA编组，6个哑音编组\n              ●  8个立体声效果处理器\n              ●  25个100mm MIDAS PRO电动推子\n              ●  7寸TFT彩色“日光”显示屏\n              ●  通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n              ●  通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n              ●  通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n              ●  自适应的开关式电源\n              ●  长达3年的保修计划\n              ●  英国设计和指导\n \n   技术参数：\n             处理通道\n             输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回\n             输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线\n             内部效果器（立体声/单声道）：8/16\n             场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100\n             储存点（包括处理参数和推子）：100\n             信号处理能力:40位的浮点处理\n             A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）\n             D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围\n----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    连接器\n                    MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32\n                    对讲输入接口：1\n                    RCA输入/输出：2/2\n                    XLR输出接口：16\n                    监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2\n                    AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6\n                    耳机输出（TRS）：2(立体声)\n                    数字AES/EBU输出，XLR：1\n                    AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2\n                    扩展卡接口：32个音频通道输入/输出：\n                    ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1\n                    MIDI输入/输出：1/1\n                    USB插口（用于音频和数据传输）：1\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    MIC输入（MIC输入到模拟输出）\n                    THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权\n                    THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权\n                    输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ\n                    最大输入电平： 23dBu\n                    幻象电源（每个输入通道）： 48V\n                    等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    输入/输出特性\n                    频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz\n                    动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB\n                    A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB\n                    D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB\n                    串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB\n                    XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    XLR连接器输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    XLR连接器输入阻抗（不平衡/平衡）：20kΩ/40kΩ\n                    最大输入电平，TRS接头： 21dBu\n                    TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    TRS输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声)\n                    输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    显示\n                    主显示器：7＂TFT液晶显示器，800480分辨率，26万色\n                    通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色\n                    表头：24段（-57dB to Clip）\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    电源\n                    开关电源：自适应100-240VAC（50/60Hz）\n                    功率消耗：120W\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    物理参数\n                    尺寸：891 x 607 x 256mm\n                    重量：24.5kg","台",1]
[12,"8进16出数字音频矩阵","XILICA","U0816-N","8进16出数字媒体矩阵，带DANTE网络音频传输每路带48V幻想供电，内置混音器，均衡器，滤波器，分频器，控制器路由分频器，延时器，40位浮点DSP引擎和24位高效数/模、模/数所带来的高精度音频输出","台",1]
[13,"8进8出数字音频矩阵","XILICA","U0808-N","8进8出数字媒体矩阵，带DANTE网络音频传输每路带48V幻想供电，内置混音器，均衡器，滤波器，分频器，控制器路由分频器，延时器，40位浮点DSP引擎和24位高效数/模、模/数所带来的高精度音频输出","台",1]
[14,"双31段均衡器","DBX","1231V","2*31段 均衡器,3-U","台",1]
[15,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","技术规格\n每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\n更多技术规格\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 0dB -20 dBV 最大值\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n音频输出电平\n参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\nXLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n射频灵敏度\n-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n镜频抑制\n>50 dB（典型值）\n尺寸\n50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n重量\n998 克（2.2磅）\n外壳\n模塑ABS\n电源要求\n12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极）","套",4]
[16,"一拖一无线领夹话筒","SHURE","BLX14R/93","BLX1腰包式发射机:\n用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n触式开关\n26dB可调增益范围\n轻质耐用结构\nBLX4R半机架接收机:\n \n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架\n技术规格\n \n每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时","套",2]
[17,"天线分配器","SHURE","UA844SWB-LC","载波频率范围 ：470-952兆赫 \n分布式RF输出电平（增益） ：-0.5至3分贝，1分贝典型，从天线输入（未使用的端口终止 50Ω）\n输出接口隔离 ：30分贝，\n典型三阶截点（3 OIP） ：21 dBm的典型 \n直流输入电压 ：14至18伏直流 \n直流输出电压 ：14至18 VDC，4个连接器 \n最大供电电流为直流输出 ：1.5安培 \n直流电压天线 ：12伏直流 \n阻抗 ：50Ω \nRF输入/输出天线连接器类型 ：BNC \n工作温度范围 ：-7°C至49°C（20°至120°F） \n外形尺寸 ：44.5毫米高x482.6毫米宽x171.5毫米D（1.75×19×6.75英寸） \n净重 ：1.62千克（3.6磅） ","台",2]
[18,"话筒天线","SHURE","UA874WB","Shure UA874 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将 UA874 固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。\n\n射频频率范围\n\n    UA874US: 470-698 MHz\n    UA874WB: 470-900 MHz\n\n \n功能\n\n    低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失\n    可与舒尔无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10–15 伏直流偏压\n    可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上\n    四档位增益选择开关\n    舒尔的高质量、高可靠性和耐用性\n\n \n更多技术规格\n\n    接头类型: BNC, 插孔\n    阻抗: 50 Ω\n    电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA\n    接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度\n    三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm\n    天线增益 (在轴): 7.5 dBi\n    信号增益 ±1 dB:\n        可切换\n        Active: +12 dB, +6 dB\n        Passive: 0 dB, -6 dB\n    射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm\n    外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度)\n    重量: 317 克 (11.2 盎司)\n","只",3]
[19,"一拖四无线会议话筒","ARTTOO","R4/PRO44","技术参数：\n频道组数               一至四频道\n面版显示               LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率\n震荡模式               PLL相位锁定频率合成\n射频稳定度             ±0.005%(10~50℃)\n载波频段               UHF：721.100MHz~860.100MHz\n频带宽度               20MHz\n频率间隔               250MHz\n可切换频率数           60组\n操作方式               手动调整\n接收方式               真分集式(True Diversity)\n灵敏度                 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB\n最大偏移度             ±68KHz\n综合S/N比              ±105dB（1 KHz-A）\n综合失真度             ＜0.5%@1 KHz\n综合频率响应           100 HzK~18Hz±3 dB具低频衰减滤频电路\n输出插座               XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出\n音量输出调整         输出电平可随意调整\n静音控制模式         独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制\n灵敏度调整             可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度\n无阻接收距离         无障碍阻隔接收距离约80米\nDc电源供应            0.5A 12-15VDC\n尺寸：mm（宽×深×高）426×185×50","套",2]
[20,"蓝光DVD机","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[21,"带滤波电源时序器","声准","2008I"," 2008i最大的特点是加入了2级EMI/EMC噪声滤波器，实验证明，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。这样对最终重放音质及稳定性产生积极的作用。\n>>  2008i的输入特意选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准。","台",2]
[22,"监听音箱","JBL","LSR305P ","5寸双放大两分频有源录音室监听音箱50W+35W","只",2]
[23,"音响线","高强信",null,"2平方","米",400]
[24,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[26,"航空机柜",null,null,"航空机柜带支撑16U","台",1]
[27,"网络机柜",null,null,"网络机柜48U","台",1]
[28,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、中控系统"]
[1,"可编程中央控制主机","DUBEY","DT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[2,"真彩无线触摸屏","DUBEY","DT-6507","7英寸LCD 无线超薄真彩触摸屏，分辨率800*480，无线控制距离达120米，256M内存空间，可升级达512M，智能红外学习功能，内置可充锂电电池，一次充满待机时间可达1周, 显示色彩65536色;采用最新的ARM嵌入式处理器，根据可编辑控制接口，编辑下载高质量的图片、图形、文字、3D、2D按键等数据。支持PNG、GIF、WMF、ICO等透明的图像效果；具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能；","台",1]
[3,"路由器",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"红外发射棒","DUBEY","DT-IR",null,"根",1]
[5,"4路调光箱","DUBEY","DT-6209","可调电压：110V-270V/60Hz/50Hz；\n最大负载：单通道1800W/总功率3600W ；\n通讯：4位专用MT-NET接线端子/RS485 ；\n安装方式：嵌墙或挂墙式安装。","台",2]
[6,"8路大功率电源控制器","DUBEY","DT-6208","8路开关量控制，可级连16台电源控制器。 \n8路强电/弱电控制器；采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；RS232协议控制；单路最大负载3000W。","台",2]
[7,"中控软件",{"$nulls":3},"批",1]
[8,"电源线",{"$nulls":3},"米",100]
[9,"网线",{"$nulls":3},"米",100]
[10,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、视像系统"]
[1,"高速云台会议摄像机","DUBEY","DT-8000","18倍光学自动对焦镜头，对焦距离4.1—73.8mm。64个预置点，可以由程序设定及储存，并可随时呼叫预置点进行查看，可以并联63台高速摄像机。全功能自动或手动控制，光圈白平衡，逆光补偿及自动增益，都可以自动或手动控制。动作像素：280，000 768（H）×494（V）。分辨率：470条TV Lines","台",1]
[2," AV音视频矩阵","DUBEY","DT-AV0808","08进08出；视音频矩阵切换器，视频RCA接口，音频平衡立体声传输。面板/红外/RS-232控制，字符液晶显示。32位ARM系列内嵌式处理器，带宽250MHz;支持高清HDTV的带宽。具有信号传输失真增益补偿技术，切换速度<200ns；支持复合视频，S-视频，波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p；SMT贴片工艺，特有ESD静电保护功能；采用数字同步识别处理(DSIP)技术；内置轮循切换功能，兼容性好，最多可级联255台矩阵。","台",1]
[3,"VGA视频矩阵","DUBEY","DT-VGA0808","8进8出；VGA矩阵切换器，采用HD15PIN（VGA）接口，带字符液晶显示，内置32组场景存储功能；前面板和RS-232控制，带宽350 MHz.32位ARM系列内嵌式处理器，支持分辨率为1024*768/60Hz至2048*1536/60Hz的刷新频率；具有长线信号传输失真增益补偿技术，最大传输延时5ns(±1ns),切换速度<200ns;支持RGB、RGsB、复合视频、s-视频、分量视频信号类型；波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p;特有ESD静电保护功能；数字同步识别处理(DSIP)技术。","台",1]
[4,"多媒体地插",{"$nulls":3},"套",4]
[5,"16路硬盘录像机",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[6,"监视器",{"$nulls":3},"台",2,null,null,"自备"]
[7,"合计",{"$nulls":6},0]
["四、灯光系统"]
[1,"100WLED面光帕灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",10]
[2,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[3,"阳光512","KELEK","KK005","YK005   阳光512电脑灯控台\n电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯\n尺寸：483mm x400mm x105mm","台",1]
[4,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",12]
[5,"电源线",{"$nulls":3},"米",100]
[6,"信号线",{"$nulls":3},"米",100]
[7,"辅材",{"$nulls":3},"批",1]
[8,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1]
[9,"合计",{"$nulls":6},0]
["五、投影系统"]
[1,"10000流明投影机",{"$nulls":3},"台",2]
[2,"300寸电动投影幕",{"$nulls":3},"副",1]
[3,"投影机固定吊架",{"$nulls":3},"台",2]
[4,"视频融合器",{"$nulls":3},"台",2]
[5,"融合软件",{"$nulls":3},"套",1]
[6,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1]
[7,"电源线",{"$nulls":3},"米",100]
[8,"VGA信号线",{"$nulls":3},"米",100]
[9,"辅材",{"$nulls":3},"批",1]
[10,"合计",{"$nulls":6},0]
["总计",{"$nulls":7},750000,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费。增值税9%"]