{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["多功能厅AV系统方案"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"多功能厅AV系统方案","index":0,"n_rows":47,"n_cols":10,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[25,1,25,7],[26,0,26,8],[35,1,35,7],[36,0,36,8],[42,1,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["教会AV系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计"]
["一、扩声系统"]
[1,"6寸主扩线性音柱","YYAUDIO","YK6","频率响应   65Hz-18KHz\n单元组成   4×6\"(150mm)/1.5\"voice coil LF 2×1\"(25mm)/1.7\"voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1metre\n声压级   123dB continuous,129dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n分频点   2.5kHz passive\n包装尺寸   1085mmx337mmx287mm\n净重   19.3 kg/pc\n毛重   21.7 kg/pc","只",2]
[2,"6寸辅助线性音柱","YYAUDIO","YK6","频率响应   65Hz-18KHz\n单元组成   4×6\"(150mm)/1.5\"voice coil LF 2×1\"(25mm)/1.7\"voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1metre\n声压级   123dB continuous,129dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n分频点   2.5kHz passive\n包装尺寸   1085mmx337mmx287mm\n净重   19.3 kg/pc\n毛重   21.7 kg/pc","只",2]
[3,"15寸超低音箱","YYAUDIO","YK115B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×15\"(385mm)/4\"voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   735mm×615mm×624mm\n净重   39.6 kg/pc\n毛重   41.8kg/pc","只",2]
[4,"2通道功放          ","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[5,"2通道功放          ","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",1]
[6,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","24路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出","台",1]
[7,"音频处理器","DBX","PA PREMIUM ","是风靡世界的扬声器管理系统，它曾给予数以万计的用户简单的操作形式，并使他们的系统音质得到脱胎换骨的改善。最新的 DriveRack PA+ 是\nDriveRack PA 的新一代产品，继承了它的前辈所有强有力的处理能力，并青出于蓝，除了对原先 PA\n的功能做了改良，更是为广大用户提供了一些激动人心的新功能：\n• 更新了内置的扬声器与功放设定，新的设定包含了当前所有的 JBL 轻便式扬声器型号，最新的 Crown\n功放以及许多其他工厂生产的扬声器和功放。\n• USB 连接口现在可以允许用户毫不费力地更新扬声器与功放设定。\n \n内置全时 RTA\n频谱分析器，经验丰富的用户可利用它按照自己的方式轻松地调试他们的系统。\n• 最新的 Auto LevelTM 向导能够精细地调整每一个扬声器的电平，这一业内领先的特性被加入到 PA+\n中作为设置流程的一部分。\n• dbx 独有的 Auto EQTM 向导功能得到增强, 现在更为快速和易用。\n• 光鲜夺目的新外观在任何音频设备机柜中都更加引人注目——钛银的色彩设计和明亮的 LCD 显示屏给予 PA+\n富有生机的新形象。\n• 新型的电源开关哑音电路使电源循环更平稳安全。\n• 前面板的哑音按钮使系统故障判断更方便和快捷。\n \n尽管最新的 DriveRack PA+ 拥有许多新的特征及功能，它的前辈\nDriveRack PA 中所有为用户所喜爱的关键性特性仍被保留，包括：\n• 功能齐全的分频器，28 段的图示均衡和 dbx 的压限器。\n• 高质量的 6 通道输出系统包含参数均衡及 Peak PlusTM 限幅器。\n• 易学易用的向导功能能使用户轻而易举地完成扩声系统的设置——许许多多的音频参数只需轻按几个按钮即能自动设置。\n• dbx专利的高级反馈抑制(AFS)系统帮助您消除反馈啸叫。\n• dbx 120A\n分谐波合成器技术用来激励低频。\n技术指标：\n模拟输入\n输入通道数 (2) 线路输入. (1) RTA 话筒输入\n接口 (2) 母卡侬线路输入，卡侬 RTA 话筒输入\n类型 电子平衡/射频过滤\n阻抗 >40k\n最大输入线路电平 >+20dBu\n共模抑制比 >45dB\nRTA 话筒幻象电压 +15VDC\nRTA 话筒等效输入噪声 <-117dBu, 22Hz-22kHz, 150\n模拟输出\n输出通道数 (6) 线路输出\n接口 公卡侬\n类型 电子平衡/射频过滤\n阻抗 120 ohms\n最大输出电平 >+20dBu\n共模抑制比 >45dB\n校准延时 每通道 10ms(总共 60ms)\nA/D 性能\n类型 dbx Type IV 转换系统\n动态范围 110dB A 计权, >107dB 不计权\nType IV 动态范围 123dB 通过片段素材, A-计权, 22kHz BW\n121dB 通过片段素材, 不计权, 22kHz BW\n115dB 典型，通过节目素材, A-计权, 22kHz BW\n采样率 48kHz\nD/A 性能\n动态范围 112dB A-计权, 110dB 不计权\n采样率 48kHz\n系统性能\n动态范围 110dB A-weighted, >107dB weighted\n总谐波失真+噪声 0.004% 标准在 +4dBu, 1kHz, 0dB 输入增益\n频率响应 20Hz-20kHz, +/-0.5dB\n内部通道串音 <-110dB, -120dB 典型\n输入到输出串音 <-100dB\n电源\n工作电压 100-120VAC 50/60 Hz-EU: 220-240 VAC 50/60 Hz\n功率 25 Watts\n实体特性\n重量 5.5lbs.(2.5kg) 运输重量 7lbs.(3.18kg)\n尺寸 1.75\"(4.4cm) 高 x 5.75\"(14.6cm) 深 x 19\"(48.26cm)\n宽","台",1]
[8,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","双通道12段自动反馈抑制器(FBX2420停产,用此新型号代替)","台",1]
[9,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/SM58","每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\n更多技术规格\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 0dB -20 dBV 最大值\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n音频输出电平\n参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\nXLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n射频灵敏度\n-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n镜频抑制\n>50 dB（典型值）\n尺寸\n50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n重量\n998 克（2.2磅）\n外壳\n模塑ABS\n电源要求\n12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） ","套",2]
[10,"有线鹅颈话筒","SHURE","MX418D/C","12英寸心形鹅颈话筒，含连体式桌面底座与线缆","只",1]
[11,"钢琴乐器话筒","SHURE","SM81","传感器类型: 电容\n拾音模式: 心形\n频率响应自: 20 Hz\n频率响应至: 20 KHz\n灵敏度 (dBV/Pa): -45,0 dBV/Pa\n灵敏度 (mV/Pa): 5,6 mV/Pa\n等效自噪:18 dB(A)\n声压:衰减开关关闭：136 dB\n衰减开关打开：146 dB\n重量: 230 g\n","只",1]
[12,"合唱话筒","AKG","C4000","双面音大震膜,电容式合唱话筒(金色,带防震架,可另再配防喷架使用)","只",2]
[13,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[14,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[15,"监听耳机","AKG","K77","大耳筒式监听耳机","副",1]
[16,"电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备一台电脑，或笔记本，方便播放音乐"]
[17,"音箱吊架",null,null,"定制","只",4]
[18,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",4]
[19,"音响线","高强信",null,"2平方","米",400]
[20,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[21,"多媒体信息盒",{"$nulls":3},"个",4]
[22,"机柜",null,null,"航空机柜带支撑16U","台",1]
[23,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、视像系统"]
[1,"高速云台会议摄像机","DUBEY","DT-8000","18倍光学自动对焦镜头，对焦距离4.1—73.8mm。64个预置点，可以由程序设定及储存，并可随时呼叫预置点进行查看，可以并联63台高速摄像机。全功能自动或手动控制，光圈白平衡，逆光补偿及自动增益，都可以自动或手动控制。动作像素：280，000 768（H）×494（V）。分辨率：470条TV Lines","台",2]
[2," AV音视频矩阵","DUBEY","DT-AV0808","08进08出；视音频矩阵切换器，视频RCA接口，音频平衡立体声传输。面板/红外/RS-232控制，字符液晶显示。32位ARM系列内嵌式处理器，带宽250MHz;支持高清HDTV的带宽。具有信号传输失真增益补偿技术，切换速度<200ns；支持复合视频，S-视频，波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p；SMT贴片工艺，特有ESD静电保护功能；采用数字同步识别处理(DSIP)技术；内置轮循切换功能，兼容性好，最多可级联255台矩阵。","台",1]
[3,"HDMI视频矩阵","DUBEY","DT-HDMI0808","可在输入路与输出路信号间完全任意交叉切换；\n•支持 480p，720p，1080i，1080p 和 1920x1200 分辨率；\n•支持音频格式: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD\n•支持高清视频，优质、清晰、高达 1080p 的 HDTV 分辨率；\n•最大传输带宽:最大传输带宽\n•最大传输速率: 6.75Gbps\n•1920x1200 的计算机分辨率可轻松获得；\n•红外控制（自带）；\n•完全支持 HDMI1.3；\n•兼容 HDCP；\n•安装快捷，操作简单。\n技术参数\n带宽1.65GHz（-3Db）满载\n微分相位0.05o(RL=150Ω)\n微分增益0.05%(RL=150Ω)\n数据传输率2.25GBits\n视 频\n信号输入-------\n信号类型HDTV 高清信号\n接口HDMI 接口 A 型 19 针母头\n最小电平0.5Vp-p\n最大电平1.0Vp-p\n阻抗75Ω\n回波损耗-30db@5MHz\n信号输出-------\n信号类型HDTV 高清信号\n接口HDMI 接口 A 型 19 针母头\n输出电平0.7Vp-p\n阻抗75Ω\n回波损耗-30db@5MHz\n直流补偿最大 5mV\n控制类型\n串行控制接口RS-232，9针母D型接口\n波特率与协议波特率9600\n数据位8位\n停止位1，无奇偶校验位\n串行控制口结构2=TX，3=RX，5=GND\n无线技术IR 红外遥控\n规 格\n电源100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源\n功率≤20W\n尺寸：482mm（长）x 280mm（宽） x 90mm（高）","台",1]
[4,"电视机",{"$nulls":3},"台",5]
[5,"16路高清硬盘录像机","大华","DH-HCVR4116HS-V3","接口类型: BNC\\VGA\\HDIM质保年限: 1年压缩格式: H.264适用对象: DVR商用机，3TB","台",1]
[6,"监视器",{"$nulls":3},"台",1]
[7,"HDMI高清线",{"$nulls":3},"条",8]
[8,"音频信号线",{"$nulls":3},"米",300]
[9,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、灯光系统",{"$nulls":8},"可选择是否需要该系统"]
[1,"100WLED面光帕灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",8]
[2,"240控制台","KELEK","KK012A","(1)  电源输入：DC5V/500mA；     \n(2)  信号输出：国际标准DMX512信号输出；、\n(3)  通道：240个，最多可控制15台16通道电脑灯；\n(4)  12场程序（场）数，23步程序最大步数（场景）.\n(5)  276步程序总步数（场景），24通道调光通道.\n(6)  0.1－25.5秒/步场景停顿时间，0.1－25.5秒场景渐变速度.\n(7)  162字符的LCD液晶显示屏，128K大容量记忆卡.\n(8)  外型尺寸（mm）：L490×W245×H110，单机重量:4.3KG","台",1]
[3,"电源线",{"$nulls":3},"米",200]
[4,"信号线",{"$nulls":3},"米",200]
[5,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},0]
["安装调试费",{"$nulls":7},0]
["增值税9%",{"$nulls":7},0]
["报价总计",{"$nulls":7},"30w","www.pro001.com"]