{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["JBL stx系列中型学校剧场音响"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL stx系列中型学校剧场音响","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,10],[22,0,22,1],[26,0,26,9],[33,0,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL stx系列中型学校剧场音响"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、音响及功放部分"]
[1,"主音箱","JBL ","STX825","双15“扬声器的2400瓦RMS额定功率，4欧姆 出色的低频率响应32Hz-250Hz的 最大声压级的135分贝，灵敏度为98分贝（1W/1M） DURAFLEX外壳表面保护柜 14号钢格栅保护低音单元 全量程或双功放操作 多层桦木/杨木建设令人难以置信的力量 规格： 电源配置范围/双功放 低频驱动器尺寸2×15吋 高频驱动器尺寸4吋 额定功率 2400W 峰值功率容量 4800W 阻抗：4欧姆 频率范围：34Hz-20KHZ（-10dB）时，42Hz-19kHz的（+ /-3DB） 分频点TBD 最大峰值声压级98分贝（1W/1M），135分贝的峰值声压级 水平覆盖角度90度 垂直覆盖角度50度 外壳材料多层桦木/杨木 安装选项 吊装 输入2 x的Speakon 输出无输出 高度42吋 宽度22.4吋 深度22.6吋 体重112磅。","美国","只",4]
[2,"辅助音箱","JBL ","STX825","频率范围 ( –10 dB) : 41 Hz-20 kHz\n频率响应 ( ± 3 dB) : 55 Hz-20 kHz\n覆盖控制 : 70˚ × 70˚ \n灵敏度 (1W/1m) : 96 dB\n额定功率2\n(连续粉红噪声/节目/峰值) : 800 W / 1600 W / 3200 W\n额定最大声压级3 : 131 dB 峰值\n一般阻抗 : 8Ω\n输入连接器 : 2个 NL4\n运作模式 : 全频/双功放\n尺寸 (高x宽x深) : 721 mm x 436 mm x 329 mm\n(28.4\" x 17.2\" x 13.0\")\n净重 : 26 kg (58 lbs)\n吊装 : 12个M10吊挂点\n附件  羊眼螺栓套件","美国","只",6]
[3,"超低音音响","JBL ","STX828S","双18“无源低音炮 4000瓦RMS功率处理 32Hz-250Hz的频率范围 DURAFLEX覆盖，多层桦木/杨木建设 14号钢格栅 压铸金属处理 最大峰值声压级：138分贝 规格： 电源配置单声道功放 低频驱动器尺寸2×18吋 不提供功率放大器 额定功率（计划）4000W 峰值功率容量8000W 阻抗：4欧姆 频率范围：32Hz-250Hz的（-10dB）时，频率为45Hz-120Hz的（+ /-3DB） 分频点TBD 最大峰值声压级99分贝（1W/1M），138分贝的峰值声压级 外壳材料多层桦木/杨木 仅安装选项 吊装 输入2 x的Speakon 高度22.2吋 宽度44.8吋 深度27.9吋 体重180磅。","中国","只",2]
[4,"返听音响","JBL ","SRX712M","音箱类型：12\"，2路，反射式低音，舞台返听/多用途扬声器 \n频率范围(-10dB)：70Hz-20kHz \n频率响应(±3dB)：83Hz-18kHz \n覆盖角(H×V)：90°×50° \n体积(高×宽×深)：349×546×260mm \n净重：15kg(33磅) \n低频驱动器：1×JBL 2262H 差分驱动器 \n高频驱动器：1×JBL 2431H 3\"(音圈)压缩驱动器\n灵敏度(1w/1m)：96dB(无源模式) \n阻抗：8Ω \n最大声压级：131dB@1m \n额定功率：800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值) \n输入连接器：NL-4×2 \n吊挂/安装：双角度，35mm柱杆插座 ","美国","只",2]
[5,"主音箱功放","LAB.Gruppen","FP10000Q ","TD类放大技术；\n输入通道数:4；\n输出通道数: 4；\n内置Lake处理技术；\n支持Dante网络音频传输；\n支持AES/EBU数字音频输入；\nR.SMPS 优化整流开关电源技术；\nIntercooler高效冷却系统；\nVHF超高频保护；\n背面板DIP开关可设置每通道的工作模式、增益及限幅器参数；\n每个输出通道带有独立的VPL™ （电压峰值限制）；\n桥接状态时，输出端自动衰减6dB，使所有通道输出增益一致；\n额定输出功率: 660W@16Ω；\n额定输出功率: 1300W@8Ω；\n额定输出功率: 2300W@4Ω；\n额定输出功率: 2350W@2Ω；\n频率响应（+/-0.05dB): 20Hz ~ 20kHz；\n数字输入动态范围:  >116dB；\n模拟输入动态范围:  >114dB；\n总谐波失真@1kHz:  <0.04%；\n内部32 bit高精度处理；\n内部采样频率:  96kHz；\nAES/EBU输入支持精度:  ≤24 bit；\nAES/EBU输入支持采样率:  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz；\n前面板带有日光下正常使用的2.5英寸LCD显示屏；\n前面板带有RGB三色LED指示灯；\n前面板带有完备的快捷按键；\nXLR平衡式输入接口；\nNeutrik Speakon输出接口；\nNeutrik PowerCon可插拔式电源线；","瑞典","台",2]
[6,"辅助音箱功放","LAB.Gruppen","FP10000Q ","TD类放大技术；\n输入通道数:4；\n输出通道数: 4；\n内置Lake处理技术；\n支持Dante网络音频传输；\n支持AES/EBU数字音频输入；\nR.SMPS 优化整流开关电源技术；\nIntercooler高效冷却系统；\nVHF超高频保护；\n背面板DIP开关可设置每通道的工作模式、增益及限幅器参数；\n每个输出通道带有独立的VPL™ （电压峰值限制）；\n桥接状态时，输出端自动衰减6dB，使所有通道输出增益一致；\n额定输出功率: 660W@16Ω；\n额定输出功率: 1300W@8Ω；\n额定输出功率: 2300W@4Ω；\n额定输出功率: 2350W@2Ω；\n频率响应（+/-0.05dB): 20Hz ~ 20kHz；\n数字输入动态范围:  >116dB；\n模拟输入动态范围:  >114dB；\n总谐波失真@1kHz:  <0.04%；\n内部32 bit高精度处理；\n内部采样频率:  96kHz；\nAES/EBU输入支持精度:  ≤24 bit；\nAES/EBU输入支持采样率:  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz；\n前面板带有日光下正常使用的2.5英寸LCD显示屏；\n前面板带有RGB三色LED指示灯；\n前面板带有完备的快捷按键；\nXLR平衡式输入接口；\nNeutrik Speakon输出接口；\nNeutrik PowerCon可插拔式电源线；","瑞典","台",2]
[7,"超低音功放","LAB.Gruppen","FP14000 ","TD类放大技术；\n输入通道数: 2；\n输出通道数: 2；\n内置Lake处理技术；\n支持Dante网络音频传输；\n支持AES/EBU数字音频输入；\nR.SMPS 优化整流开关电源技术；\nIntercooler高效冷却系统；\nVHF超高频保护；\n背面板DIP开关可设置每通道的工作模式、增益及限幅器参数；\n每个输出通道带有独立的VPL™ （电压峰值限制）；\n桥接状态时，输出端自动衰减6dB，使所有通道输出增益一致；\n额定输出功率: 1150W@16Ω；\n额定输出功率: 2300W@8Ω；\n额定输出功率: 4300W@4Ω；\n额定输出功率: 7000W@2Ω；\n频率响应（+/-0.05dB): 20Hz ~ 20kHz；\n数字输入动态范围:  >114dB；\n模拟输入动态范围:  >110dB；\n总谐波失真@1kHz:  <0.04%；\n内部32 bit高精度处理；\n内部采样频率:  96kHz；\nAES/EBU输入支持精度:  ≤24 bit；\nAES/EBU输入支持采样率:  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz；\n前面板带有日光下正常使用的2.5英寸LCD显示屏；\n前面板带有RGB三色LED指示灯；\n前面板带有完备的快捷按键；\nXLR平衡式输入接口；\nNeutrik Speakon输出接口；\nNeutrik PowerCon可插拔式电源线；","瑞典","台",1]
[8,"返听功放","CROWN","XTi6000  ","2*1200W 8欧，2*2100W 4欧，1*6000W 4欧，内置数字处理","美国","台",1]
[9,"手持话筒","SENNHEISER","EW500-945G3","配有：EM500G3纯分集接收器+SKM500G3可切换发射功率手持式发射器+动圈式超心形（e945）无线咪头。（已配有GA3机架安装套件和MZQ1话筒夹）","德国","套",6]
[10,"领夹话筒","SENNHEISER","EW512G3","配有：EM500G3纯分集接收器+SK500G3极其小巧随身腰包发射器+MKE2-ew微型领夹咪头。","德国","套",2]
[11,"头戴话筒","SENNHEISER","EW572G3+HSP2","配有：EM500G3纯分集接收器+SK500G3极其小巧随身腰包发射器+MKE2-ew微型领夹咪头。","德国","套",2]
[12,"电容话筒","AKG","C4000B","指向性：可在心型、超心型及全指向之间进行切换、频响范围：20-20,000Hz、灵敏度：25mV/Pa(-32 dBV)、信/噪比：86dB、阻抗：200Ω、最大声压级：145/155dB(THD=0.5%)","澳地利","套",8]
[13,"调音台","ALLEN&HEATH","GGL2400/424","24路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出","英国","台",1]
[14,"数字音频处理器","ASHLY","DSP480","4*8通道音箱控制器/音频数字处理器，新增加了SHURE和SENNHEISER话筒优化功能和内置与XTA DP448可对比的优化模式","美国","台",1]
[15,"效果器","TC Electronics","M2000","双引擎结构，6种路径选择；\nC.O.R.E（交互式优化房间模拟）技术；\n动态渐变技术（Dynamic Morphing）；\nDSP采用24 bit处理的DARCTM芯片；\n24 bit处理的AES/EBU及24 bit处理的S/PDIF数字接口；\n面板带有4个快速储存按键；\n采样频率: 44.1KHz/48KHz；\n256个工厂预置；\n256个用户自定义预置；\n具备MIDI接口；\n具备拍击延时的TAP按键；\n备有PCMCIA卡槽,支持最大2MB静态存储；\n具备便捷的外接踏板接口；\nXLR平衡式输入/输出接口。","丹麦","台",1]
[16,"反馈抑制器","dbx","AFS224","反馈抑制器,双通道,2*24滤波器","美国","台",1]
[17,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80时序电源","8路时序电源（每通道提供高达10安培电源）\n控制电路采用高可靠性和数字化设计，高电流继电器的输出级和低功耗\n1U和标准万用AC电源插座，可以非常方便使用\n具有开关机锁并配备用户钥匙，管理方便\n面板具有紧急关闭开关，安全方便","中国","台",2]
[18,"监听音箱","Tannoy","REVEAL 501A","专业有源监听音箱\n低频单元：5英寸\n频率响应：64Hz～30kHz\n最大声压级：108dB","英国","只",2]
[19,"合计"]
["二、音源设备"]
[19,"DVD","PIONEER","BDP-3110   ","可播放蓝光光盘区域码：C区，DTS与DOLBY DIGITAL(杜比)音频解码，HDMI1.4端口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，同轴音频输出，2声道音频输出，LAN端口","日本","台",1]
[20,"电脑",{"$nulls":8},"自备"]
[21,"合计"]
["三、设备辅助材料"]
[1,"机柜",null,null,"2M","中国",2,"台"]
[2,"音箱线",{"$nulls":3},"中国",8,"卷"]
[3,"音频线",{"$nulls":3},"中国",4,"卷"]
[4,"高杆话筒架",null,null,"人声话筒支架，折叠式支架腿，立杆二节，具有可延展的二节臂","定制",10,"套"]
[6,"辅材",{"$nulls":3},"中国",1,"批"]
[7,"合计"]
["四、设备总计",{"$nulls":8},"90万"]