{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["80平高端培训室"],"not_rendered":{"images":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"80平高端培训室","index":0,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[14,1,14,7],[15,0,15,10],[22,1,22,7],[23,0,23,10],[29,1,29,7],[30,0,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["80平高端培训室音响系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"广角会议音箱","YYAUDIO","YA10","全新的JBL广角扬声器Control HST，内置5-1/4”低频单元与双高频单元，并采用了半球形声场扩声技术 (Hemispherical soundfield technology，简称HST)。 坚固耐用的Control HST，提供 H180° x V160° 的覆盖角度 (1 kHz-2 kHz, Nominal)，从而创造了极其宽广的声场覆盖空间；与传统的墙面安装扬声器相比，它能够有效消除有害的墙面反射，让声场更加饱满。","只",4]
[2,"纯后级功放","YYAUDIO","UA600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×300W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×450W输出功率 桥接方式8Ω：700W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V信噪比：>103dB，阻尼系数（8Ω）：>200，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[3,"12路调音台","SOUNDCRAFT","EFX8","8组单声道,2组立体声,立体声输出,带混响","台",1]
[4,"反馈抑制器","DBX","AFS2","先进的afs2反馈抑制处理器已经完全重新设计，以最佳的销售afs224基础并把它的下一级。现在的afs2提供了高度直观的向导功能，所有的猜测，建立任何房间。的afs2还集成了一个完全重新设计的先进的反馈抑制模块。最好的是，现在的afs2为用户提供了一个完整的LCD显示设置和监测。\n\n以其强大的afs2 DSP模块，提供了所有的处理和控制的必要性和现场安装使用。十、十二滤波反馈消除处理器的事实上的标准，但afs2提供专用的反馈抑制处理器，提供高达24的过滤器和过滤器QS每通道达1／80倍频程。为了实现这些惊人的数字，利用改进AFS技术以前只在产品上的保级线已可使它在这个独立的处理器。除了反馈抑制滤波器提供了大量的afs2，还提供了可选模式，有源滤波的电梯，和类型的过滤，这些都是容易通过直观的用户界面面板。\n\n消除反馈，而不失你的声音的完整性\n24过滤器每通道的dbx afs2反馈抑制器是足够灵活，在繁忙的混合战斗可怕的反馈，而不降低您的整体健康。每个过滤器可以有一个带宽窄为1／80倍频，这意味着问题的频率被难以置信的精确度。方便的预置的语音，语音/音乐，音乐使它更容易预见的afs2程序材料和透明地做工作。\n保护个人的MIC，团体，甚至你的充分混合\n整合，afs2任何现场声音的装置很容易，你是否想保护一对麻烦的渠道或整个组合。连接afs2个别通道插入保证MIC不会反馈。把它放在组插入保护整个仪器部分。或连接到你的主afs2混合插入或你的混频器和放大器之间的斗争在整个阶段反馈。无论你是混合监视器或FOH，你会很高兴你在台有dbx afs2。\ndbx afs2先进的反馈抑制处理器的特点：\n双通道反馈抑制\n先进的AFS算法响应更快，比上一代更透明\n在任何一个房间里，由于向导设置模式，设置快捷方便\n易于管理，由于其明确的前面板显示和计量\n在任何应用程序中，预先设定的语音、语音/音乐和音乐的预设模式\n只是说没有反馈，与DBX afs2！\n技术规格\n渠道数2\n过滤器数量24\n输入：2 x 2 x 1 / 4 XLR，”\n输出2 x 2 x 1 / 4 XLR，”\n1U机架空间\n高度1.75\n深度5.75\n宽度19\n体重4.5磅。","台",1,{"$nulls":3},"如果就一对话筒可以不用反馈抑制器"]
[5,"一拖二无线手持话筒","SHURE","BLX288/SM58","舒尔提供的BLX人声组合无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备双无线通道和QuickScan频率选择功能，并配备行业标准SM58®人声话筒振膜，实现饱满清晰的人声再现。提供杰出音质和性能，即插即用。\n\n包含：BLX88双通道无线接收机；2个BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；2个话筒夹；PS23电源、WA621彩色ID保护盖和URT2机架托盘（可选配件）。\n\n\n \n\n功能\n\nBLX2手持式发射机:\n\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX88双通道接收机:\n\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n技术规格\n\n每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS，钢质\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校","套",1]
[5,"一拖二无线领夹话筒","咪宝","ACT52","金属材质的 EIA 标准半 U 机箱，配置双频道接收机种。\n深具魅力的彩色 VFD （真空荧光管显示器），主动式发光，亮度可调，没有视角。\n采用电子式按键控制面板操作，具有防止误动作的功能。待机时， VFD 会自动降低亮度， 收到讯号或操作时，立即自动切换为全亮显示，可明显的识别「工作频道」与「待机频道」。\n首创单页窗口可以同时一目了然监视接收机全部的动作讯息。\n世界首创的 ACT 自动频道追锁功能，快速精确的自动锁定发射器频率。\n可外接最完整的 MIPRO 天线系统。\n唯一百分之百在台湾制造，稳定的质量，物超所值的价格，赢得客户的信赖。","套",2,{"$nulls":4},"台湾/台湾"]
[5,"天线放大器","咪宝","AD707A","1.         新宽带分配器的载波范围由470~800MHz，涵盖欧、美新电波法规频率范围。\n2.         提供2~4台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。\n3.         采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。\n4.         具有两组天线输入、输出连接座及两组四频道天线输出连接座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。天线输入连接座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。\n5.         天线输出连接座可以连接到另一组分配器的输入连接座。\n6.         天线输入连接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。\n7.  面板具有强波器供电指示灯，便于辨识强波器的连接。","台",1,{"$nulls":4},"台湾/台湾"]
[5,"天线放大器","咪宝","AT-90W"," 本产品为专业用UHF频段发射及接收两用的对数天线，与旧机种AT-90最大的差异在于适用的频宽及外观造型不同，AT-90W适用的频宽涵盖480MHz~1000MHz范围，能完全涵盖欧美无线麦克风新电波法规的频段，具有4~6dBi的高指向特性，对需要特定方位的使用环境有非常好的效果。侧面看有“W”（Wide Band）的造型，可与旧机种明显识别。\n　\n     AT-90W有两个输入插座，“TX/RX”插座可以直接连接到发射器及接收机使用，另外一个“RX”插座内建具有12 dB增益的强波器，专供接收机作长距离接收使用，可以补偿连接到接收机的同轴电缆线所造成的信号损失。\n　\n    发射与接收两种模式可以依据无线系统之实际需要自行选择，以取得使用之最佳效果。内建强波器的电源可以由MIPRO AD-707/AD-707a天线分配器或ACT系列接收机的天线座偏压经由同轴电缆线输入提供。本产品具有良好的防水功能，适用于户内外环境使用。","只",2,{"$nulls":4},"台湾/台湾"]
[6,"一拖四无线会议话筒","ARTTOO","R4/Pro44","主控机与会议系统单元的数字控制及声频信号采用同一八芯电缆传送（ “T”型连接）, 多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式；脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、自动跟踪摄像功能,；支持PELCO和VISCA协议；四路RCA接头视频输入，可支持四个摄像球机信号输入，二路RCA接头AV视频输出。内置声音反馈移频装置，防止啸叫；系统具有高品质声音效果；具有录音、录像功能（需要增加视频采集设备）；具有RS232连接插座可外接电脑；主机可受会议中控控制；系统具有抗手机干扰、电磁干扰电路；具有四组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；具有一组MIC输入端子，可外接手持MIC及无线MIC等信号；单一主机具四组主端子可连接70组以上会议单元。并具有负载及短路保护功能；具有一组扩展接口，增加扩展设备可实现200台会议单元同时使用；可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作；内置高低音补偿功能；单台主控机可支持主席单元/副主席单元的合计数量为10个。","台",1]
[7,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[8,"蓝光DVD","PIONEER","BDP-3110 ","可播放蓝光光盘区域码：C区，DTS与DOLBY DIGITAL(杜比)音频解码，HDMI1.4端口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，同轴音频输出，2声道音频输出，LAN端口","台",1]
[9,"总计",{"$nulls":6},0]
["二、投影系统"]
[1,"高清投影机",{"$nulls":3},"台",1]
[2,"120寸电动幕",null,null,"100寸16:9遥控幕","幅",1]
[3,"投影吊架",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"可编程中央控制主机","KDLK","DT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[5,"真彩无线触摸屏","KDLK","DT-6507","7英寸LCD 无线超薄真彩触摸屏，分辨率800*480，无线控制距离达120米，256M内存空间，可升级达512M，智能红外学习功能，内置可充锂电电池，一次充满待机时间可达1周, 显示色彩65536色;采用最新的ARM嵌入式处理器，根据可编辑控制接口，编辑下载高质量的图片、图形、文字、3D、2D按键等数据。支持PNG、GIF、WMF、ICO等透明的图像效果；具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能；","台",1]
[6,"VGA视频矩阵","KDLK","DT-VGA0808","8进8出；VGA矩阵切换器，采用HD15PIN（VGA）接口，带字符液晶显示，内置32组场景存储功能；前面板和RS-232控制，带宽350 MHz.32位ARM系列内嵌式处理器，支持分辨率为1024*768/60Hz至2048*1536/60Hz的刷新频率；具有长线信号传输失真增益补偿技术，最大传输延时5ns(±1ns),切换速度<200ns;支持RGB、RGsB、复合视频、s-视频、分量视频信号类型；波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p;特有ESD静电保护功能；数字同步识别处理(DSIP)技术。","台",1,{"$nulls":3},"如果就一台投影机可不用vga矩阵，主机后由接口"]
[7,"总计",{"$nulls":6},0]
["三、辅材"]
[1,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等","批",1]
[2,"音箱线","高强信",null,"2.0平方","米",100]
[3,"其他线材",null,null,"VGA线，HDMI高清线","批",1]
[4,"强电线",{"$nulls":3},"批",1,{"$nulls":3},"自备"]
[5,"机柜",null,null,"12U","台",1]
[6,"总计",{"$nulls":6},0]
["所有总计",{"$nulls":7},130000]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]