{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["JBL PRX系列中型学校会议室音响"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL PRX系列中型学校会议室音响","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL PRX系列中型学校会议室音响"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声点歌系统"]
[1,"主音箱","JBL","PRX415","二分频，15\"舞台返送或主音箱，8欧，300w/600w/1200w(连续/节目/峰值），最大峰值声压129dB，90×50覆盖角度，12xM10吊点，21KG","美国","只",2]
[2,"辅助音箱","JBL","PRX412M","二分频，12\"舞台返送或主音箱，8欧，300w/600w/1200w(连续/节目/峰值），最大峰值声压126dB，90×50覆盖角度，12xM10吊点，17.5KG","美国","只",2]
[3,"低音音箱","JBL","PRX418S","迷你18\"超低音，35Hz，8欧，800w/1600w/3200w（连续/节目/峰值），最大峰值声压130dB，36KG","美国","只",2]
[4,"功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，\n","中国","台",2]
[5,"功放","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","中国","台",1]
[6,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","中国","台",1]
[7,"一拖二无线话筒","SHURE","KCX288/PG58","专为KTV场所开发设计的歌唱无线话筒，系统包括：KCX88双通道无线分集接收机（每频段的兼容通道多达4个）+KCX2手持发射机（使用2节AA电池）+PG58人声话筒咪头","美国","套",1]
[8,"小计",{"$nulls":7},70000,"www.pro001.com"]