{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["运动场方案1"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"运动场方案1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YYAUDIO LA线阵系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、体育馆扩声"]
[1,"双10寸线阵音箱","YYAUDIO","LA210","频率响应   55Hz-18kHz\n单元组成   2×10\"(250mm)/3\" voice coil LF\n2×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   500W RMS,2000W peak\n灵敏度   101dB 1watt/1 metre\n声压级   128 dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：100°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2.1kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   1030mm×535mm×880mm(Flight case/Pair) 560mm×415mm×1070mm\n净重   45 kg/pc","只",8]
[2,"音箱吊架",null,"田子架","配套","只",4]
[3,"单15寸线阵低音音箱","YYAUDIO","LA215S","频率响应   35Hz-300Hz\n单元组成   2×15\"(385mm)/4\"voice coil LF\n额定功率   1200W RMS,4800W peak\n灵敏度   102dB 1watt/1 metre\n声压级   132 dB continuous,138 dB peak\n额定阻抗   4 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   1004m×684mm×700mm(Flight case/pc) 1052mm×732mm×570mm\n净重   69.3 kg/pc\n毛重   71.3 kg/pc","只",2]
[4,"4通道纯后级功放          ","YYAUDIO","Y46000",null,"台",2]
[5,"低音功放","YYAUDIO","UA2000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1000W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×1500W\n桥接方式8Ω：3000W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，\n信噪比：>106dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[6,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","声艺 FX16 II，16组话筒线路输入，专利设计的UltraMic前置放大器，内置广播级的Lexicon莱思康效果器，双效果，可编程，可修改参数，16组直接输出，可选择推子前或后，用作多轨录音或效果送出，3段英国风味的均衡器，中频可选项，18dB的高通滤波器，4组母线，4组立体声输入，100mm专业推子，48幻像供电，通道输入、编组和主输出都设有插入点，独立音量控制的单声道输出，接线通盘可以改变位置，配合不同的安装方式，可以安装在19\"机柜。","台",1]
[7,"音频处理器","SABINE","DIR360","产品特点：\n输入／输出：\n输入 2/3/4路平衡输入\n输出 4/6/8路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入\n<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入\n等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[8,"均衡器","DBX","2231V","2*31段 均衡器,20分贝降噪,带限幅,3U长推子机","台",1]
[9,"效果器","LEXICON","MX400 ","X400双路立体声/环绕声混响效果器\n   四进四出环绕声混响效果器适用于演播室和现场演出\n   Lexicon效果处理的完美音质，在过去的25年间，已经成为人们喜爱和争相仿效的对象。凭着Lexicon专利的“LexiChipTM”的支持，MPX550是一台具有专业性能的处理器，其令人惊喜的价格，使每位艺术家也能拥有“Lexicon”的声音。该处理器具备24比特双通处理功能，240个经典的真正立体声程序，24比特A／D和D／A转换器(工作于44.1或48kHz)，平衡式的模拟I／O(XLR和1/4“TRS形式)，S/PDIF数字I/O内置的通用型开关电源和直观的MIDI应用功能，MPX550竖立起该产品价位的新标准。分离式立体声、双通道操作使得MPX500可以当作两个完全独立的立体声处理器。\n   操作方便及物美价廉的完美组合，使得具有一流质量和性能的MPX550一鸣惊人-质量不折不扣，绝对是您所希望的Lexicon音质。\n   MX400技术规格\n   模拟音频输入：\n   连接器：4个1/4”TRS平衡或不平衡连接端口\n   阻　抗：平衡连接50kΩ；不平衡连接25kΩ\n   输入电平：普通正常值+4dBu，最大值为+24dBu，48kHz或44.1kHz\n   A/D变换：24bit，48kHz，128x过取样\n   模拟音频输出：\n   连接器：4个1/4”TRS平衡或不平衡连接端口\n   阻　抗：平衡连接2kΩ；不平衡连接1kΩ\n   输出电平：正常值为+4dBu或-10dBV（软件可用）\n   最大值为24dBu，48kHz或44.1kHz\n   D/A变换：24bit，48kHz，128x过取样\n   模拟音频信号特性：\n   频响特性：10Hz - 20kHz，+0dB/-0.5d\n   总谐波失真+噪声：小于0.0019%，10Hz - 20kHz\n   信号动态范围：大于109dB（A计权）\n   通道间串音：典型＜-80dB，20Hz - 20kHz\n   数字信号输入和输出：\n   连接器：双RCA（S/PDIF）\n   数据格式：S/PDIF 24bit\n   取样率：44.1kHz或48kHz\n   数据处理：3.7ms @ 48kHz\n   频响特性：10Hz - 22kHz±0.5dB @ 48kHz\n   控制接口：\n   USB：MX-EDIT Editor/Librarian和VST/Audio Units plug-ins为USB1.0\n   MIDI：5针DIN输入/输出\n   脚踏开关：1/4”插口\n   其他特性： \n   电　源：117V或230V交流，18w\n   体积（宽/高/深）：483×44×185mm","台",1]
[10,"一拖二无线手持话筒","BBS","SA380","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 最大偏移度：±4.8KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 最大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD+LED\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/800/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/50/40KHz\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 最大偏移度：±2KHz\n• 最大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节：4级最大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",3]
[11,"无线会议话筒","KDLK","ML-4000","接收天线\n后置分离式设计\n预设频率数\n第1-6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，第7-10群组各预设16个互不干扰频率，共预设12频率组合。最后第11群组是使用者自行设定及储存偏好的8个频率。\n振荡模式\nPLL电路，频率稳定≤±0.005%(-10~0°C)\n实用灵敏度\n输入10dBV时，S/N>80Db\n综合T.H.D.\n<0.5%@1KHz\n综合频率响应\n50Hz~18KHz\n静音控制模式\n音码及噪声锁定 双重静音控制\n音量输出\n各频道具有音控制器个别调整音量\n最大输出电压\n两段切换：line及Mic\n电源供应\n外加AC电源供应器，12~15VDC，1A\n尺寸\n420(宽)×44(高)×180(深)mm\n重量\n约1.4kg\n搭配发射器\nACT-30T\n备注\n1、稳中有降项规格若有误差，以实际产品为依据。\n \n2、载波频率范围、最大偏移度等以各国电波法规为依据","套",1]
[12,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[13,"音响线","高强信",null,"2*3.0","卷",8]
[14,"机柜",null,null,"22U加厚防滑防震两开门单支撑","台",1]
[15,"线材/接插件",null,null,"信号线，线管，音频线等接插件","批",1]
["合计",{"$nulls":7},360000]