{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["礼堂音响灯光"],"not_rendered":{"images":29},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"礼堂音响灯光","index":0,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[26,1,26,7],[27,0,27,9],[43,1,43,7],[44,0,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["酒吧初步音响灯光方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"15寸主扩音箱","Wharfedale","WQ15","WQ系列是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器单15寸超重低频音、单18寸超重低频音箱、双18寸超重低频音箱。WQ系列所有全频音箱顶部及两侧都配有两个间距100mm的普通KTV音箱M8吊挂安装点，更方便横向安装。重新调校的分频器线路，在原来好唱好听的基础上更进一步，声音表现更为丰满和细腻。高音部分表现无比通透且极具穿透力，低频丰满低沉富有弹性，中频圆润清晰不吵。出色的喉感能让你一出声就能找到轻松易唱的感觉。\n\nWQ系列高音单元和低音单元采用高效率钕铁硼磁钢材料制作。WQ最大的特点是低频下潜及力度结合点非常好，低频饱满结实下潜深沉，人声中频圆润温厚。同时具有清晰易唱和出色的人声表现力.圆形号角，无论水平或垂直摆放，70x70度覆盖角都可提均匀平坦的覆盖范围。高斜衰减无源分频器能最大限度地减少频段重叠。箱体全部由15 mm多层优质桦木夹板制作，箱体内特别加有多处加强筋，强化了箱体的整体稳固性，能够在大声压时有效减小箱体共振。表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备2x NL 4MP 接口与其他设备连接时使用。\n \n\n产品特性：\n\n  \n\n■ 15英寸(3.0英寸音圈）轻量化大功率钕铁硼磁钢低频驱动单元\n\n■ 1.75英寸（44mm）钛膜钕铁硼磁钢压缩高音单元\n\n■ 箱体采用15mm夹板制作，表面经黑色磨砂耐磨喷漆处理\n\n■ 70x70度覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n\n■ 外观前卫带有防尘面网的钢制防护网\n\n■ 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n\n■ 底部35mm标准安装支架的插孔\n\n■ 设有高频保护电路，能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n\n■ 360度可旋转的Wharfedale Pro圆形商标，方便使用时摆放\n\n \n\n规格&参数\n\n \n\n类型：15寸全频音箱\n\n频率响应：45Hz-20KHz(±3dB)\n\n灵敏度(1W/1M)：98dB\n\n指向性（H×V）：70°×70°\n\n功率：持续500W；节目1000W；峰值2000W\n\n最大声压级：132dB\n\n额定阻抗：8Ω\n\n低音单元：15”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：680×430×463mm\n\n重量：23.9kg","只",2]
[2,"15寸补声音箱","Wharfedale","DELTA15 II","产品特性：\n■ 15英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n\n规格参数\n类型：15寸全频音箱\n频率响应：50Hz-20kHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：98dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续500W，节目1000W，峰值2000W\n最大声压级：131dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：15”（76.2mm音圈）\n\n高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸(H×W×D)：700×446×406mm\n净重：29.9kg","只",6]
[3,"双18寸线阵低音音箱","Wharfedale","DELTA218II","产品特性：\n■ 双18英寸（4寸音圈，双弹波）压铸式铝质盆架超低音单元\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 18mm桦木夹板箱体结构\n■ 内有两个独立的腔体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用两个低音单元并联使用（4ohm阻抗），或者低音单元分立使用功放推动(每个低音单元8ohm阻抗)\n■ 胶质四通手柄\n \n外观参数\n类型：双18寸超低音箱\n频率响应：30Hz-1.5KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：100dB\n功率处理：持续1600W，节目3200W，峰值6400W\n最大声压级：138dB\n额定阻抗：4Ω\n低音单元：2×18”（101.6mm音圈）\n输入端口：2×Speakon\n尺寸(H×W×D)：541×1041×650mm\n净重：78.9kg","只",2]
[4,"舞台返听音箱","Wharfedale","DELTA 12M","产品特性：\n■ 12英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ 地面返听音箱\n■ SK3高音保护电路\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n\n \n\n外观尺寸图：\n12M.png\n\n \n\n规格尺寸\n\n类型：12寸全频音箱\n频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续400W，节目800W，峰值1600W\n\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：12”（76.2mm音圈）\n高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸(H×W×D)：518×757×565mm\n净重：23.18Kg","只",2]
[5,"高端环牛主扩功放","COBRA-2","ID1000","1000Wx2/8Ω，1750Wx2/4Ω\n频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真: <0.05％\n信噪比:≥100dB\n阻尼系数:≥300\n分离度:≥60dB\n转换速率:≥10V/μs\n输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V\n输入阻抗（平衡/不平衡）:40kΩ/20kΩ\n电压增益（8Ω时）:39.3dB\n功放拓扑类别:I\n","台","1"]
[6,"高端环牛补声功放","COBRA-2","ID850","850Wx2/8Ω，1350Wx2/4Ω\n频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真: <0.05％\n信噪比:≥100dB\n阻尼系数:≥300\n分离度:≥60dB\n转换速率:≥10V/μs\n输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V\n输入阻抗（平衡/不平衡）:40kΩ/20kΩ\n电压增益（8Ω时）:39.3dB\n功放拓扑类别:I","台","3"]
[7,"高端环牛超低功放","COBRA-2","ID1500","1500Wx2/8Ω，2350Wx2/4Ω\n频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真: <0.05％\n信噪比:≥100dB\n阻尼系数:≥300\n分离度:≥60dB\n转换速率:≥10V/μs\n输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V\n输入阻抗（平衡/不平衡）:40kΩ/20kΩ\n电压增益（8Ω时）:39.3dB\n功放拓扑类别:I\n","台","1"]
[8,"返听功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[9,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II "," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[10,"效果器","LEXCON","MX200","丰富多彩、浓郁纯真的声音来源于具有30种混响效果的莱斯康硬件处理器和灵活的高质量的DAW的内部编程。\n无需影响你的计算机CPU或求助于扩展处理卡。 \nMX400具有上述全部功能装置。每种混响、延时和动态效果等参量均可在这个装置的4个处理器获得。\n内部的任何VST或AU程序与DAW程序兼容。 \nMX400用一根USB电缆与计算机连接，并全自动控制和按照插入软件确切地调用只有莱斯康硬件可提供的你喜爱的声音能量。 \nPC机和Mac（苹果计算机）专用的“硬件插入编程”，包括与提供的MX-Edit/Librarian软件一道，\n可以存储和调用用户程序或用选择223种真正的莱斯康设置，包括25个环绕声专用程序。 \nMX400的核心是让你从发明数字混响技术的公司期望获得的一切：17种莱斯康混响效果、\n延时和词制效果以及dbx的压缩和降低咝咝声等。丰富多彩的LCD显示和大而舒适的旋钮。\n特性：\n17 种传奇的莱斯康混响效果器\n莱斯康延时和调制效果\ndbx压缩和降咝咝声\n4个处理器设计\n7种效果路由选择\n24bit，48kHz/44.1kHz取样率\n前面板大LCD显示\n立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n双立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n25个工厂程序/25个用户环绕声程序\nUSB佑布插入特性和VST及音频单元插入软件\nMX-Eidt/Librarian软件\n双路S/PDIF数字输入/输出\nMIDI输入/直通\n1/4” 平衡/不平衡连接的TSR I/O","台",1]
[11,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n>\n输入处理部分包含高切，低切，6个参量均衡，31段图示均 衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n>\n输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n>\n所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n>\n所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n>\n所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n>\n所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n>\n输出通道的软压缩阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。峰值限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n>\n所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n>\n任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n>\n可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n>\n内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n>\n前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n>\n31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。Id设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n","台",1]
[12,"一拖一有线话筒","SHURE","BETA58A","专为人声设计的频率响应，中频区音质明亮并带低音频率衰减，可充分控制近讲效应\n \n  一致的超心形模式，提供很高的反馈前增益，并有效地抑制离轴声音\n \n  钕磁铁可提供很高的信噪比输出\n \n  坚固的钢网罩可以避免磨损和破坏\n \n  先进的气动减震系统可以最大程度地降低机械噪声和振动的传递\n \n  将负载阻抗变化的影响降至最低\n \n  出色的舒尔质量和可靠性\n \n  技术规格,传感器类型: 动圈\n \n  拾音模式: 超心形\n \n  频率响应自: 50 Hz\n \n  频率响应至: 16 KHz\n \n  灵敏度 (dBV/Pa): -51,5 dBV/Pa\n \n  灵敏度 (mV/Pa): 2,7 mV/Pa\n  重量: 278 g","只",2]
[13,"单通道无线话筒人声套装","Beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",2]
[14,"打碟机","Pioneer","CDJ-850S","大液晶屏单CD打碟机,俱乐部/家庭两用机型，配备USB接口。自带Rekordbox音乐管理软件，支持多种音乐格式","台",2]
[15,"混音台","Pioneer","DJM-850","4路MIX混音台,内置高性能USB声卡","台",1]
[16,"电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",2]
[17,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[18,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"副",2]
[19,"壁挂支架",{"$nulls":3},"付",4]
[20,"接插件",null,null,"卡农线、接插件、音响头等","批",1]
[21,"机柜",null,null,"24U","台",1]
[22,"控制台",null,null,"定制","套",1,null,null,"自备"]
[23,"音箱线",null,null,"2*3平方","米",400]
[24,"合计"]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",16]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","源：AC90-240V 50-60Hz\n功率：360W\n光源：36颗10W的红绿蓝白四色合一\nLED灯珠      通道:14通道\n颜色：红、绿、蓝、白无极混色、\n渐变效果\n功能：频闪, 变焦功能，可调角度10-40°\n水平： 540°，微调16bit \n垂直 ：240° ，微调16bit\n水平/垂直速度调整，16个DMX信号通道\n灯具复位功能\n控制方式：声控、自走、主从, DMX512\n外观结构：LCD显示; 3芯卡侬插头插座\n尺寸：460*430*510 mm\n毛重：10 kg","台",4]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",15]
[4,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",2]
[5,"LED摇头蜘蛛灯 ","KELEK","KE137","工作电压/频率：100-240V，50-60HZ，\n总功率：95W，\n光源：8颗10W四合一LED，\n显示方式：液晶显示屏，\n运行模式：DMX控台控制、自走、主从机同步模式，\nDMX通道数：15通道和46通道，光束度：3度，X/Y速度：\n高中低三级速度选择，产品净重：32*41*28CM,包装尺寸：51*38*38CM","台",6]
[6,"全彩动画激光","KELEK","KD024B","源：2W (绿1000MW 红1000MW 蓝1000MW)\n电源：220V 50Hz；\n扫描系统：25K高速振镜，大角度扫描；控制模式：DMX512控制，声控，自动光速，自动动画，主从同步，PC控制；\nDMX控制功能：十二通道控制，具黑场功能；电脑接口：兼容ILDA标准电脑激光表演;\n软件控制：ILDA的全信号采用电子开关转换；\n尺寸：720x420x300mm重量：10Kg","台",1]
[7,"玻璃球",null,null,"0.6米","个",1]
[8,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",2]
[9,"12*4000W直通硅","KELEK","KK018B","功能特点\n●自带直通电源插座和高灵敏度空气开关，方便工作照明配套设备的供电使用。单路连接，接线即安全又方便 。\n● 可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只；12路单独控制.\n● 再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反，接地线要良好接地；此时面板指示灯亮起， 空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起。\n技术参数\n● 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。\n● 额定功率：ZT3000(12路×4KW),可适用于任何负载。\n● 过载与短路双重保护高分断空气开关。\n● A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用。\n● 外形尺寸（mm）：L515×W485×H133。单机重量：12kg","台",1]
[10,"1024金刚版控台","KELEK","KK002B","KK002B   1024金刚灯控台\nDMX512 通道数 1024\n电脑灯的配接数量  \n96每台电脑灯最多可用控制通道   \n40主通道+40微调通道\n灯库：支持珍珠R20灯库\n可保存的场景数量：60\n可同时运行的场景数量：10\n多步场景的总步数：600\n每个场景可存储图形数量：5\n可同时运行图形数量：5\nU盘读取   支持FAT32格式\n尺寸：480mmx420mmx130mm","台",1]
[11,"1500W薄雾烟机(带DMX)","KELEK","KI022 ","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V \n50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","台",1]
[12,"信号线",{"$nulls":3},"米",100]
[13,"电源线",null,null,"4*3平方","米",200]
[14,"接插件",null,null,"灯钩、卡农头、木插等","批",1]
[15,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[16,"    合计"]
["总计",{"$nulls":7},551456,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费，增值税加10%"]