{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议扩声"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议扩声","index":0,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[9,1,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Wharfedale","WZ-15","类型：15寸全频音箱\n频率响应：45Hz -20KHz(±3dB)\n灵敏度（1W@1M）：99dB\n指向性（-6dB）：60°×40°\n额定功率：持续700W，节目1400W，\n峰值2800W\n\n最大声压级（@1m）：133dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：15 \" （4\"音圈）铁氧体\n高音单元：3.2\" （1.4\"出口）钛膜钕铁硼磁钢压缩高音\n分频点：1.9KHz\n悬吊点：M8×15\n尺寸（H×W×D）：750×438×465mm\n重量：36kg","只",6]
[3,"D类数字功放","COBRA-2","Vortex 1000D","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[5,"16路调音台","DIGIMIX","C-Type16","●便携式14路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n\n","台",1]
[6,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","KTV数字前级、卡拉OK房，简单要求的歌舞厅，会议厅或多功能厅使用，因为其效果佳、易操作、性价比高，深得大众欢迎。此产品具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每个功能部分都独立可调，且有相应的PC界面，易于操作。\n\n \n\n功能特点\n\n此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部分功能都独立可调。\n\n特别设有连机密码。\n\n采用24Bit数据总线和32Bit DSP。\n\nMUSIC设有10段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器：12dB-24dB（0Hz-303Hz）\n\nMIC设有15段参量均衡，可分A、B两通道调节。麦克风有压缩限幅功能。\n\n主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅功能。\n\n中置输出，后置输出及超低音均设有3段参量均衡。\n\n麦克风有4种反馈抑制，并可选择OFF/1/2/3。\n\n可存储16种模式。\n\n麦克风输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。\n\n内设管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。\n\n本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。\n\n \n\n技术参数\n\n最大输入电平：4V（RMS）\n\n最大输出电平：4V（RMS）\n\n音乐增益：MAX：12dB\n\n麦克风灵敏度：64mV（Out：4V）\n\n信噪比：＞80dB\n\n供电电源：220V/AC/50Hz\n\n尺寸：483*218.5*47.5mm\n\n净重：3.8KG","台",1,{"$nulls":3},"建议不用前级"]
[7,"数字反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[8,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[9,"合计",{"$nulls":6},182542,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费外加10%"]