{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["YYAUDIO影院系列"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"YYAUDIO影院系列","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YYAUDIO影院系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声设备"]
[1,"双12寸影院主音箱","YYAUDIO","SCR1220","频率响应（+ 3dB）：70 - 20000HZ\n水平覆盖：110度\n垂直覆盖：50度\nMAX峰值声压级：135dB（free space）\n灵敏度：101dB（free space）\n阻抗:4Ω\n功率处理：600 W rms, 2400 W pk\n\n单元\nLF: (2) x 12”\nHF: (1) x 1”\n\n外观\n箱体：夹板，\n黑色烤漆\n尺寸：900毫米×400毫米×450毫米\n重量：36.5kg","只",2]
[2,"双12寸影院中置音箱","YYAUDIO","SCR1220","频率响应（+ 3dB）：70 - 20000HZ\n水平覆盖：110度\n垂直覆盖：50度\nMAX峰值声压级：135dB（free space）\n灵敏度：101dB（free space）\n阻抗:4Ω\n功率处理：600 W rms, 2400 W pk\n\n单元\nLF: (2) x 12”\nHF: (1) x 1”\n\n外观\n箱体：夹板，\n黑色烤漆\n尺寸：900毫米×400毫米×450毫米\n重量：36.5kg","只",1]
[3,"2*18寸低音音箱","YYAUDIO","SCR1820B","频率响应（+ 3dB）：35 - 1000HZ\n覆盖：360度\nMAX峰值声压级：136dB（free space）\n灵敏度：104dB（free space）\n阻抗:4Ω\n功率处理：800 W rms, 3200 W pk\n\n单元\nLF: (2) x 18”\n\n外观\n箱体：夹板，\n黑色烤漆\n尺寸：1050毫米×560毫米×600毫米\n重量：49kg","只",4]
[4,"双8寸环绕音箱","YYAUDIO","SCR0820S","频率响应（+ 3dB）：60 - 20000HZ\n水平覆盖：90度\n垂直覆盖：90度\nMAX峰值声压级：124dB（free space）\n灵敏度：94dB（free space）\n阻抗:16Ω\n功率处理：300 W rms, 1200 W pk\n\n单元\nLF: (2) x 8”\nHF: (1) x 1”\n\n外观\n箱体：夹板，\n黑色烤漆\n尺寸：457毫米×457毫米×260毫米\n重量：13kg","只",8]
[5,"功率放大器","YYAUDIO","Vortex 1300S","◆功率：2×1300W/8Ω  2×2000W/4Ω  2×2800W/2Ω  4000W/8Ω桥接  5400W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB\n◆总谐波失真：<0.05%\n◆信噪比：≥85dB\n◆阻尼系数：>280\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：42.4dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×456.5×89","台",4]
[6,"功率放大器","YYAUDIO","Vortex 1000D","◆功率：2×1000W/8Ω  2×1750W/4Ω  2×2250W/2Ω  3500W/8Ω桥接  4500W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：41.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89","台",4]
[7,"3D解码器","YYAUDIO","HD-990","音频处理部分\n1. 支持目前最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。\n2. SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n3. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n4. 智能房间声学特性扫描。\n5. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n6. 分组的音调、11段参量均衡器EQ调整。\n7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n8. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n10. 具备蓝牙接收传输技术\n11. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。                                                                                      \n\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。\n4.支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6.支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24","台",1]
[8,"电源时序器","YYAUDIO","DIG8","1 面板颜色：铝黑色\n2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n3 通道数量：8路万用插座继电器受控\n4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控     制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n8 输出继电器触点电流：30A 277VAC\n9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n12 开启类型：按键式轻触开关\n13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n14 功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n15 叠机级联功能：有\n16 外接控制开关接口：RS232 COM接口\n17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n18 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）\n19 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n20 机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n21 单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n22 数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n23 总重量（含包装）：4.3KG","台",2]
["合计",{"$nulls":7},207760]