{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["P AUDIO"],"not_rendered":{"images":26},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"P AUDIO","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[19,1,19,7],[20,0,20,9],[31,1,31,7],[32,1,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["P.AUDIO餐吧扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"双8寸线阵全频箱\n（远场）","P.AUDIO","VIA-8P","高音：1.4寸 (3''音圈)\n低音：2 x 8寸 (2.5''音圈)\n阻抗：8 欧\n灵敏度：97 dB \n功率：500W\n最大声压级：130 dB \n-3dB频响：90 Hz - 15k Hz\n-10dB频响：75 Hz - 20k Hz\n覆盖角度：80x15°","只",4,{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[2,"双8寸线阵全频箱\n（近场）","P.AUDIO","VIA-12P","高音：1.4寸 (3''音圈)\n低音：2 x 8寸 (2.5''音圈)\n阻抗：8 欧\n灵敏度：97 dB \n功率：500W (2000W峰值)\n最大声压级：130 dB \n-3dB频响：90 Hz - 15k Hz\n-10dB频响：75 Hz - 20k Hz\n覆盖角度：120x15°","只",2,{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[3,"18寸+12寸\n线阵超低箱","P.AUDIO","VIA-SUB P","低音：18寸 (4''音圈) - 前向\n低音：12寸 (4''音圈) - 后向\n阻抗：8 欧\n灵敏度：98 dB \n功率：1200W/ 800W\n最大声压级：131.8 dB \n-3dB频响：40 Hz - 90 Hz\n-10dB频响：35 Hz - 100 Hz\n覆盖角度：全角度","只",2,{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[4,"T型迷你悬架","P.AUDIO","VIA-T-FLY","T型迷你悬架","只",1,{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[5,"单12寸返听音箱","P.AUDIO","XE-12","高音：1寸 (1''音圈)\n低音：12寸 (2.5''音圈)\n阻抗：8 欧\n灵敏度：93 dB \n功率：200W (800W峰值)\n最大声压级：122 dB \n-3dB频响：70 Hz - 18k Hz\n-10dB频响：60 Hz - 20k Hz\n覆盖角度：90x65°","只",2,{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[6,"单12寸补声音箱","P.AUDIO","XE-12","高音：1寸 (1''音圈)\n低音：12寸 (2.5''音圈)\n阻抗：8 欧\n灵敏度：93 dB \n功率：200W (800W峰值)\n最大声压级：122 dB \n-3dB频响：70 Hz - 18k Hz\n-10dB频响：60 Hz - 20k Hz\n覆盖角度：90x65°","只",2,{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[7,"4*1300W开关电源功放","EVH AUDIO","Vortex 1300DQ+","◆功率：4×1300W/8Ω  4×2100W/4Ω  4×2500W/2Ω  2*4200W/8Ω桥接 2*5000W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1.5dB\n◆总谐波失真：<0.05%\n◆信噪比：≥80dB\n◆阻尼系数：>800\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/1.4v/38dB/32dB/26dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：42.3dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×448×89\n","台","2",{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[8,"2*700W D类数字功放","EVH AUDIO","Vortex 700D","◆功率：2×700W/8Ω  2×1250W/4Ω  2×1600W/2Ω  2500W/8Ω桥接  3200W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：39.7dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89\n","台","2",{"$nulls":3},"原装进口，产地泰国"]
[9,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","\n>\n32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n>\n输入处理部分包含高切，低切，6个参量均衡，31段图示均 衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n>\n输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n>\n所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n>\n所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n>\n所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n>\n所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n>\n输出通道的软压缩阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。峰值限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n>\n所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n>\n任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n>\n可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n>\n内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n>\n前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n>\n31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。Id设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n","台",1]
[10,"16路紧凑型数字调音台","DIGIMIX","FLEX 16","16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入\n16段高精度主输出电平表，监听和主输出自动切换\n9个100mm行程的优质电动滑杆电位器\n8个可自定义的平衡输出口\n6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响\n4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机\n2个31段图示均衡器\n2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出\n10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏\n1个 静音编组，全部静音和静音编组两种模式可切换\n1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块\nEQ和压限器自带库功能，出厂自带常规乐器参数库\nRS232支持中控系统接入\n支持IPAD远程遥控\n支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放\n启动时间短，25秒可开机\n开关机无冲击声\n自定义层功能\n通道LINK功能\n侧链功能\n低音分频功能\n推子防尘设计\n电源防松脱设计\n消耗功率：50w\n尺寸：D*W*H:504*379*136mm\n净重：6.6kg，毛重9kg","台",1]
[11,"无线手持话筒","SHURE","SLX24/SM58"," 舒尔SLX24/SM58无线系统坚固耐用（单咪双接收），创新的自动安装功能（如自动频率搜索和发射机设置）、极其出色的无线清晰度以及性能优异的舒尔话筒。舒尔SLX24/SM58无线系统支持12个使用各种超高频频带的兼容系统，可以顺利地接入教堂、讲堂、会议室以及移动装置等场合。采用舒尔专利的音频参考压缩扩展技术，可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。","套",2]
[12,"有线人声话筒","SHURE","SM58S","动圈话筒拾音头具有明亮中音和低音衰减的定制频率，再现饱满清晰的人声\n均衡的心形拾音模式隔离人声声源并减少背景噪声\n内部气动防震支架可以降低握持噪声\n卓越的构造和多种功能确保在舞台或录音棚严苛使用条件下保持话筒稳定性能\nUSB即插即用连接\n兼容Windows Vista、XP 2000和Mac OS X（10.1或更新的版本）\n集成前置放大器和话筒增益控制，可控制输入信号强度\n零延迟监听实现实时回放和无失真的多音轨寻迹\n带音量控制的耳机插孔，用于监听\n监听混音控制可混合话筒与回放音频\n提供+48V幻像电源可以与电容话筒配合使用\n随附3米USB线和拉链包","只",2]
[13,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG\n","台",1]
[14,"航空机柜","定制",null,"18U带支撑","台",1]
[15,"线材",{"$nulls":3},"米",400,null,null,"自备"]
[16,"辅材",null,null,"接插件，卡侬公母","批",1]
[17,"设备总计",{"$nulls":7},"以上报价不含税不含运费不含安装调试费，增值税加9%"]
["二、舞台灯光系统"]
[1,"230W 光束灯","KELEK","KT-230","电压: AC100-240V  50/60Hz \n灯泡：飞利浦200W/欧司朗230W \n总功率：400W\n通道：16/20通道\n光通量为7950 lm \n色温可达8000K \n颜色盘：一个色盘由13个色片+白光组成 \n图案盘：1个图案盘共17款精美图案 \n图案片尺寸：直径14.5mm\n棱镜：8棱镜及3D效果16棱镜\n透镜：高清晰度光学透镜 \n调焦：电子调焦 \n调光：0-100% 线性调光 \n水平/垂直角度：X轴540度，Y轴270度 \n光束角度：3.8-45度\n控制方式：DMX512，主从，自走\n特点：无极调焦放大，棱镜定位，雾化功能 \nIP防护等级：IP20高效率可靠开关电源 \n控制台亮泡和复位，带延时功能 \n显示：液晶显示 \n纸箱包装尺寸：475x440x715mm\n毛重：23kg","台",6]
[2,"9颗 LED摇头矩阵灯","KELEK","KT-Y910B","输电压： AC100V-240V，50HZ\n功率： 120w\n光源： 9颗10W四合一LED灯珠\n调光/频 闪：调光,1-20次/秒\n旋转角度：无极旋转\n控制方式：DMX512，1/16/48个通道模式可选\n运行模式： 单机模式，控制器模式，\n主/从同步模式，声控模式\n其他功能：水平、垂直速度可调，灯珠可以点控\n净重：6.5KG  毛重：8KG","台",12]
[3,"LED双层蝴蝶灯","KELEK","KE030","电压：AC110V-AC220V\n频率：50-60Hz\n功率：30W/20W\n光源：2颗*10W(4颗*3W)\n通道：7CH\n运行模式：DMX 自走，声控\n包装尺寸：360mm*350mm*280mm\n毛重：5Kg","台",4]
[4," LED 帕灯  ","KELEK","KR-P0354S"," LED 帕灯  (迷你型)                                                                                     工作电压：AC110V-240V                                                               频率：50/60HZ                                                                            额定总功率：1W灯珠120W/3W灯珠180W                                         灯珠功率：1W/3W                                                                         灯珠数量：54颗（R：12 G：14  B：14  W：14）                             出光角度： 30度                                                                             控制信号：DMX512                                                                               控制通道：9CH或5CH（可切换）                                                  操作模式：DMX512、手动、自走、声控                                           净重：2.8KG                                                                                    灯体尺寸：31*26*11cm","台",8]
[5,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[6,"12*4000W直通硅","KELEK","KK018B","功能特点\n●自带直通电源插座和高灵敏度空气开关，方便工作照明配套设备的供电使用。单路连接，接线即安全又方便 。\n● 可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只；12路单独控制.\n● 再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反，接地线要良好接地；此时面板指示灯亮起， 空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起。\n技术参数\n● 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。\n● 额定功率：ZT3000(12路×4KW),可适用于任何负载。\n● 过载与短路双重保护高分断空气开关。\n● A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用。\n● 外形尺寸（mm）：L515×W485×H133。单机重量：12kg","台",1]
[7,"金刚1024","KELEK","PEL-1024","DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，\n光电隔离信号输出。\n最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。\n内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户\n对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、\n追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、\n波浪、方向）均可独立设置。\n60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。\n多步场景最多可储存600步。\n带背光的LCD显示屏，中英文显示\n关机数据保持。U盘备份和升级。\n专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）\n电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。\n尺寸：485x420x105mm","台",1]
[8,"信号线",{"$nulls":3},"米",500,null,null,"自备"]
[9,"电源线",{"$nulls":3},"米",400,null,null,"自备"]
[10,"辅材",{"$nulls":3},"批",1]
[11,"    合计"]
["一","    总计",{"$nulls":6},366962,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费，增值税加9%"]