{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[6,0,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"紧凑型表面安装扬声器","QSC","AD-S6T","有效频率范圈'60 Hz- 20 Hz\n额定噪声功率/电压 150W 1 35V (ms)\n宽带灵敏宽:89 dB SPL\n厦盖角度(-6dB) 105°\n拍向性因数(Q) 5\n指向性指数 7 dB\n最大连续SPL4 110 dB\n最大峰值SPL4 116 dB\n额定咀抗 8 ohms\n变压器可选参数 70V:60, 30, 15, 7.5 w和8 ohms旁通\n100V: 60, 30, 15 W和8ohms旁通\n高频单元\n1\"高频单元，1\"音圈\n低频单元\n6\"全天候纸盆.1.5/38mm音圈\n输入连接器类型\n欧式接口并行输出端子\n外壳材料\n喷涂ABS聚合物\n格栅材料\n粉末铝涂层\n支架材料\n粉末铝涂层\n箱体配t\n防护等级\nIP-54\n工作环境，\n室内、室外通用\n测试\nAD系列扬声器具备室外使用能力，使用下面的测\n试:盐雾: MILSTD-810G方法509.5 100小时。湿\n度: MILSTD-810G方法，自然周期B2,循环高507.5\nRH 7天高低温测试根据QSC内部标准从-20°至50°C\n工作温度范围\n-20至50 °C\n净重(公斤)\n6.2\n产品尺寸(毫米) (高宽深)\n363 x212 x208\n运输重量(公斤)\n15.2 (一对)\n运输尺寸(毫米) (高宽深)\n510x305x585 (一对)","只",6]
[2,"专业功率放大器","QSC","GX5","GX系列功率放大器是将可靠的品质性能和最佳经济性二者合一 -的理想选择。 在PatQuilter先生领导下的QSC的设计团队使用最新技术设计出的GX系列有着重量轻、音质好、可靠性高、操作简单、外观时尚、性价比高等特点。\n立体声模式\n8Ω /双通道驱动/ 1 kHz 500W\n8Ω /单通道驱动/ 1 kHz 600w\n4Ω /双通道驱动/ 1 kHz 700W\n4Ω /单通道驱动/ 1 kHz 850 W\n失真(典型)1 kHz: ldB功率区间参考8Q <0.02% /40<0.059\n信噪比(20 Hz -20 kHz)100 dB\n输入灵敏度1.2 Vrms\n电压增益(80)32.2 dB\n放大器类型2级H类\n电源要求(1/8功率，粉噪40, 120V) .6A\n频率响应 20 Hz-20kHz, +0, 1dB\n动态余量(42)2dB\n阻尼系数100\n输入阻抗(0)>20k (平衡)\n最大输出电平+24 dB (16 Vrms)\n输入端子(每通道)3针XL R和1/4\"TRS,平衡，平行,非平衡\n输出端子(每通道)Speakon , 1/4\",接线柱\n功放保护\n完整的短路、开路、过热、射频保护装置、直流负载保护\n前面板控制和指示灯\n增益控制，21档步进式\n红色削波指示灯,相对最低失真: 0.1% THD\n绿色信号指示灯,最低电平: -35 dB\n蓝色电源信号灯,交流开关\n后面板控制\n全频/分频开关，\n100 Hz, 1/3倍频程低通滤波器(次低频), 1/2倍频程高通滤波器(高频)\n尺寸(高/宽/深)\n2U89mmx483mmx257mm\n认证\n通过UL, CE, RoHS / WEEE认证","台",3]
[3,"前置放大器","KDLK","KS-2302","■5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能；\n■话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级,；\n■话筒和线路音量独立可调\n■设有高音和低音独立调节；\n\n技术参数:\n■MIC灵敏度：-40dB\n■AUX灵敏度：-12dB\n■Line out：0dB\n■频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；\n■信噪比：≥75dB；\n■谐波失真：≤1%；\n■工作温度:5℃-45℃；\n■工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；\n■功耗：<30W\n■电源电压：AC220V\n","只",1]
[4,"受控多功能数字播放器","KDLK","KS-2317F","■设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；\n■采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；\n■支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐，\n■2路音频信号左右声道输出；\n■设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；\n■2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；\n\n技术参数\n■频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；\n■信噪比：≥75dB；\n■谐波失真：≤1%；\n■工作温度:5℃-45℃；\n■工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；\n■功耗：40W\n■电源电压范围：AC220V","台",1]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},75457.5]