{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7],[14,0,14,9],[17,1,17,7],[18,0,18,9],[24,1,24,7],[25,1,25,7],[26,1,26,7],[27,1,27,7],[28,1,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["餐厅音箱扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"12寸专业音箱","Wharfedale","DELTA12 II","产品特性：\n■ 12英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n\n规格参数\n类型：12寸全频音箱\n频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续400W，节目800W，峰值1600W\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：12”（76.2mm音圈）\n高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸（H×W×D）：630×390×373mm\n净重：24.7kg","只",2,null,0]
[2,"扩声音箱","Wharfedale","DELTA10 II","产品特性：\n■ 10英寸（2.5寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1〞出口，1.75〞(44mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×60°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n \n类型：10寸全频音箱\n频率响应：65Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×60°椭圆形波导\n功率：持续300W，节目600W，峰值1200W\n最大声压级：128dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：10”（63.5mm音圈）\n高音单元：1.75”（25.4mm出口）钛膜输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：2.8KHz\n尺寸（H×W×D）：500×338×330mm\n净重：16.58kg","只",2,null,0]
[3,"D类数字功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，\n","台","1",null,0]
[4,"D类数字功放","YYAUDIO","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台","1",null,0]
[5,"10路带效果调音台","YAMAHA","MG10XU","最多4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX）。内置高级效果器：SPX，含24组预置效。可以通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作","台",1,null,0]
[6,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1,null,0]
[7,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1,null,0]
[8,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW-80","铝黑色\nAC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n8路万用插座继电器受控\n2000W/6000W最大承受无功功率\n阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n默认1秒（通过软件自由设置）\n30A 277VAC\n双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n按键式轻触开关\n支持面板独立控制（可软件设定控制）\n不支持\n大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n有\nRS232 COM接口\n自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n无（可选配单独或每路带滤波器）\n断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))","台",1,null,0]
[9,"壁挂支架",null,null,"配套壁挂支架","台","4",null,0]
[10,"辅材",null,null,"接插件，卡农线，音频线","批",1,null,0]
[11,"小计",{"$nulls":6},0]
[]
[1,"吸顶天花音箱","BOSE","DS16F","频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)/持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W, 16W16W，8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω/灵敏度：84dB-SPL/1W@1m粉红噪声/最大声输出：96dB-SPL@1m(平均值)102dB-SPL@1m (峰值)/辐射角度:140o 锥形/外形尺寸：法兰外径：23.9cm；开孔直径：20.3cm；高度：15.8cm；/重量：1.9 kg","只",9,null,0]
[2,"合并式定压功放","KDLK","MP-180","内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为180W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 1.5U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸435*66*280mm，电源功耗为204W","台",1,null,0]
[3,"小计"]
[]
[1,"K歌娱乐音箱","JBL","CV1252T","系统类型：12\" 两分频低频反射式音箱\n• 频率范围（-10dB）：65Hz - 18 kHz\n• 频率响应（ ±3dB）：75Hz - 15 kHz\n• 灵敏度 (1w@1m)：92 dB\n• 额定阻抗：8Ω（8Ω档位时）\n• 最大声压级输出 （1m）：114dB 长期最大功率（120dB峰值）（8Ω档位时）\n• 额定功率\n（连续 / 音乐信号 / 峰值）：250W / 500W / 1000W（8Ω档位时）\n• 覆盖角：150º x 120º（H x V ）\n• 变压器档位： 8 Ohms，OFF， 70V（20W / 40W / 80W / 160W ）\n                       100V（40W / 80W / 160W ）\n•插入损耗：<1.0dB 任意档位设定时\n•低音单元：1 x 12\"低音单元\n•高音单元：2 x3\"纸锥高音单元\n•尺寸（H x W x D）：352mm X 586mm X 350mm\n•净重：17.4 kg\n","只","2",null,0]
[2,"功率放大器","YYADUIO","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台","1",null,0]
[3,"前级效果器","YYADUIO","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","台",1,null,0]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1,null,0]
[5,"单机版点歌机","星网视易","K72","3T硬盘内存，22寸触摸屏+桌面式底座。","套",1]
[6,"合计"]
["一","合计"]
["二","安装调试费（布线穿管甲方负责）",{"$nulls":7}," "]
["三","16%增值税专用发票",{"$nulls":7}," "]
["四","总计",{"$nulls":6},115412]