{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案二"],"not_rendered":{"images":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案二","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["多媒体会议室音响系统\n"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["扩声系统"]
[1,"双8寸线阵音箱","EVH AUDIO","LS208","“-3dB频响：60Hz-18kHz   \n-10dB频响：60Hz-20kHz   \n驱动程序：2*8（200mm）/3低音圈            1*1.4（36mm）/3高音圈     \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：98dB  \n最大声压级：123dB持续，129dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n交叉频率：700Hz，1.8kHz无源         \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：505mm*362mm*730mm          \n净重量：20kg   \n含包装重量：24kg","只",6]
[2,"单18寸线阵低音音箱","EVH AUDIO","LS118B","”-3dB频响：35Hz-300Hz      \n驱动程序：1*18（460mm）/4低音圈              \n额定功率：600W rms，2400W峰值    \n最大声压级：127dB持续，133dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值                   \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：790mm*725mm*595mm          \n净重量：45kg   \n含包装重量：50kg","只",2]
[3,"10寸音箱\n（返听）","EVH AUDIO","NF10","”-3dB频响：55Hz-18kHz    \n-10dB频响：50Hz-20kHz   \n驱动程序：1*10（250mm）/2.5音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：250W rms，1000W峰值  \n灵敏度：95dB  \n最大声压级：119dB持续，125dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x50交叉频率：2.8kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：400mm*390mm*595mm          \n净重量：15kg   \n含包装重量：18kg","只",2]
[4,"2*1100W功放","EVH AUDIO","Vortex 1300D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1100W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1650W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",1]
[5,"4*500W 功放","EVH AUDIO","Vortex 500DQ","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)4×500W；\n额定功率RMS：(4Ω)4×750W；\n额定功率RMS：(2Ω)2×1500W；\n频响：20Hz-20KHz  ±0.5dB；\n输入灵敏度：1.3V\n信噪比:≥102dB \n失真度（THD）:≤0.02%\n输入阻抗:20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡)\n额定输出功率8Ω1KHz时分离度:65dB\n阻尼系数（5Hz-1KHz）:＞200\n转换速率:15V/uS\n保护功能:软启动保护  过热保护  过流保护  直流保护  射频保护\n冷却系统:Two step speed fan\n电源:AC:220-230V  50Hz/60Hz机箱厚度2U；重量:18.3Kg；\n产品尺寸（W×D×H）:482×494×88 mm","台",2]
[6,"16路紧凑型数字调音台","DIGIMIX","FLEX 16","16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入\n16段高精度主输出电平表，监听和主输出自动切换\n9个100mm行程的优质电动滑杆电位器\n8个可自定义的平衡输出口\n6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响\n4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机\n2个31段图示均衡器\n2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出\n10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏\n1个 静音编组，全部静音和静音编组两种模式可切换\n1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块\nEQ和压限器自带库功能，出厂自带常规乐器参数库\nRS232支持中控系统接入\n支持IPAD远程遥控\n支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放\n启动时间短，25秒可开机\n开关机无冲击声\n自定义层功能\n通道LINK功能\n侧链功能\n低音分频功能\n推子防尘设计\n电源防松脱设计\n消耗功率：50w\n尺寸：D*W*H:504*379*136mm\n净重：6.6kg，毛重9kg","台",1]
[7,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","台",1]
[8,"一拖四无线会议话筒","COEFMIC","KS-980","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","台",1]
[9,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","VO8012C","立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右声音一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能。高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯，唱歌轻松。手持采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，可根据客户要求做成人性化待机功能，手持静止不用8秒后自动静音，省电模式，10分钟后自动关机。（待机时间长短可按客户要求定制）。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 600-980MHz 调制方式：Fm调频，可用带宽：每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 供电：100-240V AC50/60Hz 10W，发射机: 频率范围:600-980MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1]
[10,"一拖二无线头戴话筒","COEFMIC","VO6012K-T","四天线信号加强接收.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰。200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用于学校工程、部队远距离工程、大型、小型演出活动等场合。发射器没有开关冲击声，确保后级功放及扬声场安静。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 640-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 稳定接收≥ 200米，发射机: 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1]
[11,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",2]
[12,"音箱壁挂支架","国标",null,"壁挂支架","支",8]
[13,"机柜","定制",null,"18u,1000mm*600mm*600mm","台",1]
[14,"辅材",null,null,"接插件/卡龙头/过机线等","批",1]
[15,"线材",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"现场自备"]
[16,"合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":6},175556]