{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"双8寸线阵全频音箱","P.AUDIO","VIA-8P","类型:无源两分频线阵\n低音扬声器尺寸：8寸*2\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1.4寸\n高频音圈：3寸\n箱体设计：胶合板\n重量：22kg\n尺寸（高x宽x深）260.7*630*379.5mm\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：97DB\n-3db响应：90HZ-15KHZ\n-10dB响应:75HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:500W\n最大声压级：124DB\n最大峰值SPL:130DB\n分散度（HxV）80*15\n阻抗/灵敏度：8欧双安培低频：8欧姆/（95DB）\n双安培高频：8欧姆/（108db）\n输入：Neutrik Speakon\n串联：Neutrik Speakon\n桥接模式：无源/双安培，外部可切换","只",10]
[2,"18寸+12寸线阵超低音箱","P.AUDIO","VIA-SUB P","类型:无源线阵低音\n低音扬声器尺寸：18寸和12寸\n低音扬声器音圈：4寸\n箱体设计：胶合板\nM20螺柱安装\n重量：51kg\n尺寸（高x宽x深）540*630*791.5\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：98DB\n-3db响应：40HZ-90HZ\n-10dB响应:35HZ-100HZ\n功率处理（瓦）:1200w \n最大声压级：128.8DB\n最大峰值SPL:131.8DB\n分散度（HxV）无指向性\n阻抗：18寸：8欧\n      12寸：8欧\n输入：音箱头\n链接：音箱头\n输入接头：1+/1-：18寸\n         2+/2-： 12寸","只",4]
[3,"悬架","P.AUDIO","VIA-FLY","悬架","套",2]
[4,"单12寸全频音箱（无源）","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",4]
[5,"2*1080W Hifi级功放","P.AUDIO","ID1100","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1080W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×2160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：2960W；\n输出接口：Speakon and Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：13.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x377.5×88mm","台",5]
[6,"2*1380W Hifi级功放","P.AUDIO","ID1400","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1380W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×2760W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：3660W；\n输出接口：Speakon and Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：14.8Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x377.5×88mm","台",4]
[7,"2*580W Hifi级功放","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",2]
[8,"4进8出数字音频处理器","P.AUDIO","PA480","系统特性：\n全新的PA系列处理器，采用DSP内部处理、高端的工作室级模拟电路和主控级压缩器设计，为扬声器处理设计树立了新的标杆。D/A转换采用了PaGrade技术，增强了脉冲响应以获得准确的低音响应。\nPA系列处理器一款具有卓越音频性能的产品，并提供了功能强大、直观的界面。配套P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动技术的Hifi级放大器，可获得最佳音质！\n\n系统参数：\n•4路XLR输入，8路XLR输出。\n•强大的处理功能，包括32 bit DSP芯片处理，48kHz采样率，24 bit AD/DA转换。\n•强大的输入处理部分功能，包括增益，噪声门，静音，相位，连动调节等。\n•强大的输出处理部分功能，包含分频，7个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等。\n•输入/输出通道的PEQ增益、带宽、频率连续全部可调，有以下类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n•输入输出通道之间可以自由进行矩阵式配置，每个通道名称可以更改。\n•输出通道配置独立的相位曲线调整能力，PEQ类型选择移相1阶会导致180度曲线调整，移相2阶会导致360度曲线调整。\n•分频器的类型可选择：Butterworth, Link witz-Riley, Bessel ，斜率在-6dB/Oct至-24dB/Oct可选。\n•输出通道的压缩/限幅器阀值，比率，软拐点，启动时间，恢复时间连续可调。\n•输出通道的延时模块具有高达680ms的延时时间。\n•所有通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n•输出通道可看到当前所有输出通道的PEQ曲线调整图。\n•内部设有测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n•30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。具有密码保护功能，使设备更安全。\n\n \n系统规格\n频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围 ：>110dBu\n失真度：<0.005% at 1kHz（0dBu）\n串音：>70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比：>75dBu 1KHz\n输入类型：平衡式XLR连接\n输入最大电平：+15dBu\n阻抗：1MΩ/stereo; 500KΩ/Mono\n输出类型：平衡式XLR连接\n最大输出电平：+15dBu\n阻抗：<500Ω\n数字处理部分：24bit sigma-delta A/D、D/A转换，32 bit DSP，48kHz采样率\n显示屏：彩色LCD屏显示当前参数及所有设置\n前面板：带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口\n后面板：RS232控制端口\n电源 ：AC 95V-250V  50/60Hz\n尺寸(WxDxH)：482*205*44mm","台",1]
[9,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",2]
[10,"航空机柜","定制","定制","16u航空机柜\n单层  三门\n带支架","套",2]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},537086]