{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"全数字会议系统主机","NADY Pro","WGT Core","WGT Core全数字会议系统主机可连接多达60台主席机和代表机（正常线缆长度），进行供电和控制。会议管理程序流程直观便捷，可以对会议流畅地进行监控。WGT Core采用了超低噪声风扇，主机可以直接在会议上使用，而不会对会议造成干扰。\n\n•全数字音频传输，采用超五类线（屏蔽）标准RJ45接头\n•开启的会议单元数量不受限制；\n•具备声控启动话筒功能及门限级别可调节；\n•具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用,并可还原出厂设置；\n•所有话筒可实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开发言；\n•各单元限时发言时间从15秒～3600秒, 量化会议进程。\n\n\n系统技术参数：\n\n输入/输出接口：8P-DIN×4  RJ45*4\n输入接口：RCA×1\n输出接口：XLRM×1（平衡）RCA×1 6.35mm×1\n工作电压：AC220V-50HZ\n功率损耗：120W（MAX）\n频率响应：20Hz-20KHz\n信噪比：78dB（1KHz THD1%）\n线路输入（阻抗）：50KΩ, \n线路输出（阻抗）：200Ω\n平衡输出（阻抗）：300Ω\n不平衡输出（阻抗）：400Ω\n\n机身尺寸：480×325×88mm\n净重：8.5kg","台",1]
[2,"全数字会议系统桌面式主席单元（底座）","NADY Pro","WGT Core C","桌面式数字主席单元WGT Core C不仅拥有优雅的外观设计，更重要的是提供卓越的语音清晰度。 配套WGT 42鹅颈式指向性话筒，可有效衰减不需要的环境噪音。通过CAT5电缆连接完成的设备布线。\n\n•高保真声音处理，发言距离可达到40CM时声音清晰, 优化调试后，可增加拾音距离到60CM-80CM；\n•会议单元之间使用分路器手拉手串接，线路简洁、美观；\n•话会议单元由WGT Core主机提供DC24V电源，会议单元支持热插拔；\n\n\nWGT Core C主席单元参数：\n桌面式单元底座，连接器，话筒按钮。\n输入、输出：RJ45网口\n工作电压：DC24V(由主机供给)\n功率损耗：35mA\n灵敏度：-47Db\n信噪比s/n：65Db\n频率响应：100-10KHZ\n工作温度：5 °C 至+40 °C \n颜色：黑色\n安装：桌面式\n尺寸(W*D*H）：200×112×55mm\n净重：1.3kg","套",1]
[3,"全数字会议系统桌面式代表单元（底座）","NADY Pro","WGT Core D","桌面式数字主席单元WGT Core D不仅拥有优雅的外观设计，更重要的是提供卓越的语音清晰度。 配套WGT 42鹅颈式指向性话筒，可有效衰减不需要的环境噪音。通过CAT5电缆连接完成的设备布线。\n\n•高保真声音处理，发言距离可达到40CM时声音清晰, 优化调试后，可增加拾音距离到60CM-80CM；\n•会议单元之间使用分路器手拉手串接，线路简洁、美观；\n•话会议单元由WGT Core主机提供DC24V电源，会议单元支持热插拔；\n\n\nWGT Core D代表单元参数：\n桌面式单元底座，连接器，话筒按钮。\n输入、输出：RJ45网口\n工作电压：DC24V(由主机供给)\n功率损耗：35mA\n灵敏度：-47Db\n信噪比s/n：65Db\n频率响应：100-10KHZ\n工作温度：5 °C 至+40 °C \n颜色：黑色\n安装：桌面式\n尺寸(W*D*H）：200×112×55mm\n净重：1.3kg","套",19]
[4,"全数字会议系统嵌入式主席单元（底座）","NADY Pro","WGT Core CF","嵌入式数字主席单元WGT Core CF不仅拥有优雅的外观设计，更重要的是提供卓越的语音清晰度。 配套WGT 42鹅颈式指向性话筒，可有效衰减不需要的环境噪音。通过CAT5电缆和隐藏连接完成的设备布线完美的对不必要部分进行隐藏。\n\n•高保真声音处理，发言距离可达到40CM时声音清晰, 优化调试后，可增加拾音距离到60CM-80CM；\n•会议单元之间使用分路器手拉手串接，线路简洁、美观；\n•话会议单元由WGT Core主机提供DC24V电源，会议单元支持热插拔；\n\n\nWGT Core CF主席单元参数：\n嵌入式安装代表面板，连接器，话筒按钮。\n输入、输出：RJ45网口\n工作电压：DC24V(由主机供给)\n功率损耗：35mA\n灵敏度：-47Db\n信噪比s/n：65Db\n频率响应：100-10KHZ\n工作温度：5 °C 至+40 °C \n颜色：黑色\n安装：嵌入式\n尺寸(W*D*H）：150×55×94mm\n净重：0.6kg","套",1]
[5,"全数字会议系统嵌入式代表单元（底座）","NADY Pro","WGT Core DF","嵌入式数字代表单元WGT Core DF不仅拥有优雅的外观设计，更重要的是提供卓越的语音清晰度。 配套WGT 42鹅颈式指向性话筒，可有效衰减不需要的环境噪音。通过CAT5电缆和隐藏连接完成的设备布线完美的对不必要部分进行隐藏。\n\n•高保真声音处理，发言距离可达到40CM时声音清晰, 优化调试后，可增加拾音距离到60CM-80CM；\n•会议单元之间使用分路器手拉手串接，线路简洁、美观；\n•话会议单元由WGT Core主机提供DC24V电源，会议单元支持热插拔；\n\n\nWGT Core DF代表单元参数：\n嵌入式安装代表面板，连接器，话筒按钮。\n输入、输出：RJ45网口\n工作电压：DC24V(由主机供给)\n功率损耗：35mA\n灵敏度：-47Db\n信噪比s/n：65Db\n频率响应：100-10KHZ\n工作温度：5 °C 至+40 °C \n颜色：黑色\n安装：嵌入式\n尺寸(W*D*H）：150×55×94mm\n净重：0.6kg","套",19]
[6,"指向性鹅颈话筒杆（42cm）","NADY Pro","WGT C42","单指向性电容麦克风\n拆卸鹅颈话筒配有螺纹式麦克风，使话筒可以方便和安全地连接到WGT Core单元；\n其指向性特征，保证在大量噪声的环境中仍能提供最佳性能；\n具有极强的抗手机信号干扰；\n当麦克风关闭时，光环形熄灭（不透明）；\n红灯亮时，麦克风正在发言；\n杆长 MIC Stem Length：420mm 活动(Activity)\n重量：0.2kg","只",20]
[7,"数字会议连接线缆-2米","NADY Pro","WGT 02","2米串接线","条",19]
[8,"数字会议连接线缆-20米","NADY Pro","WGT 20","20米延长线","条",1]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},113120]