{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议室"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议室","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["会议室"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"10寸全频音箱","Wharfedale","DELTA10 II","产品特性：\n■ 10英寸（2.5寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1〞出口，1.75〞(44mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×60°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n \n类型：10寸全频音箱\n频率响应：65Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×60°椭圆形波导\n功率：持续300W，节目600W，峰值1200W\n最大声压级：128dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：10”（63.5mm音圈）\n高音单元：1.75”（25.4mm出口）钛膜输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：2.8KHz\n尺寸（H×W×D）：500×338×330mm\n净重：16.58kg","只",4]
[2,"4*500W D类数字功放","EVH AUDIO","Vortex 500DQ","◆功率：4×500W/8Ω  4×750W/4Ω  4×950W/2Ω  1300W×2/8Ω桥接  1900W×2/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.1%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：38.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×435×89\n","台","1"]
[3,"16路调音台","SOUNDCRAFT","Signafure16","高性能16输入小格式模拟混频器与板载的影响\n标志该®鬼麦克风前置放大器低噪声性能\n著名的英国声艺®sapphyre EQ中波段范围每通道\n词汇®影响发动机采用屡获殊荣的混响，延迟，合唱和调制\ndbx®限制器（高比压缩机）在输入通道\n2 / 2-out USB音频播放和录音\n可切换高阻输入吉他，贝司和其他乐器\n高通滤波器（低切）、48V幻象电源的所有麦克风通道\n综合该®GB系列音频路由\n光滑的优质推子\n旅游品位的稳健金属建设及可靠性\n内部通用电源","台",1]
[4,"数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[5,"反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[6,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","V06012k","1.立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能，4条天线超强接收。（受到外界干扰时，不会有杂音）\n2.接收机和发射器具有距离控制键，（主机后面SQ调节，手持电池架上有H大功率、L小功率调整）。\n3.高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯。\n4.手咪采用目前最先进的双拼设计，立体感强，手感舒服，可手动式调频，电池仓为独立调计，整条取出装1.5V两节电池，装卸方便，耐用，升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，\n5.300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套叠机使用时不串频、不掉频。可同时叠机8套，特别适用会议室，学校工程，大型，中型小型演出等场合。\n6.在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。\n7.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。\n8.接收主机带液晶显示（单屏），发射手持超大屏显，接收信号，频率，电池用电量显示，工作状态一目了然 。\n\n射频范围： 700-980MHz 调制方式： Fm调频 可用带宽： 每通道30MHz 信道数目： 红外线自动对频200~300信道 频率稳定度： ±0.005% 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率：  第一中频： 110MHZ 第二中频：10.7MHz 天线接口：BNC座 灵敏度： 12dB(80dBS/N) 静噪门限： 0-40dB 杂散抑制：＞80dB 音频输出： 非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡： +10dB(2.5V)/600Ω 供电电压： DC11-16V(rated12V) 电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA\n","套",1]
[7,"一拖四无线会议话筒","COEFMIC","KS-980","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","套",3]
[8,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW-80","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","台",1]
[9,"音箱支架","音王",null,"音响落地支架","支",4]
[10,"音箱线","秋叶原",null,"双芯护套线","米",100]
[11,"信号线","秋叶原",null,"过机线等","批",1]
[12,"机柜","图腾",null,"1.2米机柜","台",1]
[13,"合计",{"$nulls":6},73350]