{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["控制台"],"not_rendered":{"images":22},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"控制台","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[17,1,17,7],[18,0,18,9],[26,1,26,7],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["户外演出音响系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、主场扩声方案"]
[1,"32路调音台","Soundcraft","LX10-32","32路麦克风输入，2组立体声输入（支持USB音频输入），每路输入通道独立LED指示灯，4个编组，6个辅助发送，其中4个可以发送至推子前或推子后，采用著名的GB30话筒前置放大器，每路单通道输入48V幻象电源，13条独立输出总线，增加编组至混音与混音至单通道信号路由，USB音频接口用于音频录音与回放，USB电源接口（5V）用于连接采用USB供电类设备，尺寸：1059×503×164MM，重量：23kg","台",1]
[2,"32路数字调音台","ALLEN&HEATH","GLD-112","紧凑型数字调音台，可扩展和进行远程输入和输出\n系统可连接4-48个话筒\n易于使用，访问迅速，模拟风格界面\ndSNAKE Cat5数字蛇——网线可长达120米\n8.4英寸彩色触摸屏，用于图形视图和设置\n可全面自定义的布局上分布着28个推子，4个层，112个通道条\n48路输入通道，30路可分配的总线（辅助，编组，矩阵，主混音，FX效果发送），20路混音输出\n8个效果器引擎并且不占用任何物理通道\n所有输入上有全面的处理功能，包括微调、极性、高通滤波器、断点插入、门限、4段参量均衡、压缩器和延时\n所有输出上有全面的处理功能，包括断点插入、参量均衡、图示均衡、压缩器与延时\nDEEP深度处理嵌入式插件包括图示均衡和压缩器\n最多44个话筒源，利用AMM自动话筒混音功能\nLR, 无（监听），LR+M(总和)，LR+M(总线), LCR主混音模式\nUSB立体声录音与重放\n16个DCA编组/静音编组\n内置对讲器、实时频谱仪（RTA）和信号发生器\n输入/输出模块选项，用于主扩/监听分离，多轨录音，连接至iLive或其他设备\nMIDI输入/输出和以太网网络端口\n兼容ME个人混音系统\n高端的话筒/线路前置放大器具有1dB的微调量\n用户可自定义通道名称和显示屏颜色\n工程师的单声道舞台监听和立体声耳内监听推子条\n输入、输出和断点插入的软跳线架\n混音和参数可快速复制、粘贴和重置\n存储库、场景和Show记忆可通过USB传输\n场景过滤器、淡入淡出和自动调用\n可通过模板Show快速启动\n可密码保护的多用户账户","套",1,{"$nulls":4}," "]
[3,"双十寸三分频高输出线阵音响","Aura Audio","A2 ","频率响应（+ 3dB）：65 - 22000HZ\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：10度\nMAX峰值声压级：137dB（free space）\n灵敏度，1W／1米：107dB（free space）\n分频点：400Hz and 3.5kHz passive 3-way\n功率处理：600 W rms, 2400 W pk\n推荐使用HP滤波：80 Hz，12dB/oct\n\n喇叭单元\nLF：(2) x 10” cone driver, band-pass horn loaded\nMF：(1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,horn-loaded\nHF: (2) x 0.65” exit compression driver,triple exit waveguide\n\n外观\n箱体：芬兰桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: IN/OUT, +/-2: Link\n尺寸：由700mm x x 460mm 310mm\n重量：33kg","只",16]
[4,"4x1400DSP数字功放","Aura Audio","D100DSP","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1400W\n4 ohms 4×2800W\n2 ohms 4×3700W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×5300W\n4 ohms 2×7400W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",2]
[5,"12寸同轴音响","Aura Audio","C12","频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","只",4]
[6,"4x1000DSP数字功放","Aura Audio","D80DSP ","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1000W\n4 ohms 4×2000W\n2 ohms 4×2000W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×4000W\n4 ohms 2×4000W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",1]
[7,"被动式心形高功率输出双十八寸低音音响","Aura Audio","A28 SUB","世界首款Passive End Fire技术音响\n频率响应（- 10dB）：38- 250HZ\n水平覆盖（- 6dB）：150度\n垂直覆盖（- 6dB）：150度\n最大声压级：133/139dB（free space）\n灵敏度，1W／1米：101dB（free space）\n阻抗：6 ohms\n分频点：80 Hz–100 Hz active\n功率处理：1800 W(AES), 7200 W(peak)\n推荐的HP滤波器：33 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\n前置： (1) x 18” neodymium magnet cone driver, 4” voice coil\n后置：(1) x 18” neodymium magnet cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：1000毫米×580毫米×860毫米（990毫米/带车轮）\n重量：90kg","只",8]
[8,"4x1400DSP数字功放","Aura Audio","D100DSP","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1400W\n4 ohms 4×2800W\n2 ohms 4×3700W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×5300W\n4 ohms 2×7400W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",2]
[9,"手持无线话筒","SHURE","QLXD24/BETA58A","数字无线系统 QLX-D数字无线系统借助24位数字音频，提供清晰、流畅的音质表现。QLX-D将专业功能与简易的设置和运行相结合，为高要求的现场演出和固定安装提供无与伦比的无线功能。 凭借舒尔数字无线技术、延展的平坦的频率响应，QLX-D能够传输细节更丰富声音。QLX-D为追求射频频谱的高效率而设计，与同类其他无线系统相比，能够可靠运行更多的无线通道。自动频率扫描和红外线同步功能可以实现简便迅捷的开放频率查找和分配。以太网连接能实现多接收机联网通道扫描，并兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件，实现先进的频率协调。AES-256加密成为标配，可轻松启用，实现安全的无线传输。 QLX-D可充电电源选件兼容舒尔SB900锂电池，长期来看将显著节约成本，与碱性电池想必，延长了发射机的电池寿命，它还可以以小时和分钟为单位的剩余电池电量指示。 凭借毋庸置疑的性能，QLX-D带来了最新的舒尔无线技术创新。","套",2]
[10,"有源DI盒","Alctron","DI100","有源阻抗转换器DI盒DIRECT BOX 阻抗变换DIBOX","个",5]
[11,"麦克风架","Soundking","S29","麦克风话筒支架三脚架防震架落地式金属架麦架","个",11]
[12,"有线话筒","SHURE","SM58S","动圈式人声话筒，行业标准话筒，专为饱满/清晰地再现人声而设计，如：领唱/伴唱/口琴，50HZ-15KHZ，心形指向性。","只",2]
[13,"DJ监听耳机","Technics ","RP-DJ1210","佩戴方式：头戴式\n功能用途：监听耳机\n单元直径：41mm\n灵敏度：106dB\n耳机线：3m\n外壳材质：暂无数据\n频响范围：5-30000Hz\n产品阻抗：32欧姆","套",2]
[14,"线材",null,null,"2米.5米等线材","批",1]
[15,"小计"]
["二、监听器"]
[1,"12寸同轴音响","Aura Audio","C12","频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","只",8]
[2,"4x1000DSP数字功放","Aura Audio","D80DSP ","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1000W\n4 ohms 4×2000W\n2 ohms 4×2000W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×4000W\n4 ohms 2×4000W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",2]
[3,"32路调音台","Soundcraft","LX10-32","32路麦克风输入，2组立体声输入（支持USB音频输入），每路输入通道独立LED指示灯，4个编组，6个辅助发送，其中4个可以发送至推子前或推子后，采用著名的GB30话筒前置放大器，每路单通道输入48V幻象电源，13条独立输出总线，增加编组至混音与混音至单通道信号路由，USB音频接口用于音频录音与回放，USB电源接口（5V）用于连接采用USB供电类设备，尺寸：1059×503×164MM，重量：23kg","台",1]
[4,"32路数字调音台","ALLEN&HEATH","GLD-80","紧凑型数字调音台，可扩展和进行远程输入和输出\n系统可连接4-48个话筒\n易于使用，访问迅速，模拟风格界面\ndSNAKE Cat5数字蛇——网线可长达120米\n8.4英寸彩色触摸屏，用于图形视图和设置\n可全面自定义的布局上分布着20个推子，4个层，80个通道条\n48路输入通道，30路可分配的总线（辅助，编组，矩阵，主混音，FX效果发送），20路混音输出\n8个效果器引擎并且不占用任何物理通道\n所有输入上有全面的处理功能，包括微调、极性、高通滤波器、断点插入、门限、4段参量均衡、压缩器和延时\n所有输出上有全面的处理功能，包括断点插入、参量均衡、图示均衡、压缩器与延时\nDEEP深度处理嵌入式插件包括图示均衡和压缩器\n最多44个话筒源，利用AMM自动话筒混音功能\nLR, 无（监听），LR+M(总和)，LR+M(总线), LCR主混音模式\nUSB立体声录音与重放\n16个DCA编组/静音编组\n内置对讲器、实时频谱仪（RTA）和信号发生器\n输入/输出模块选项，用于主扩/监听分离，多轨录音，连接至iLive或其他设备\nMIDI输入/输出和以太网网络端口\n兼容ME个人混音系统\n高端的话筒/线路前置放大器具有1dB的微调量\n用户可自定义通道名称和显示屏颜色\n工程师的单声道舞台监听和立体声耳内监听推子条\n输入、输出和断点插入的软跳线架\n混音和参数可快速复制、粘贴和重置\n存储库、场景和Show记忆可通过USB传输\n场景过滤器、淡入淡出和自动调用\n可通过模板Show快速启动\n可密码保护的多用户账户","套",1,{"$nulls":4}," "]
[5,"效果器","T.C Electronics","M3000","处理器类型 Multi-FX\n数量的渠道 2\n预设——工厂 600工厂\n预设——用户 300用户通过可选的PCMCIA卡(单独出售)\n模拟输入 2 x XLR\n模拟输出 2 x XLR\n数字输入 AES /欧洲,S / PDIF、光学\n数字输出 AES /欧洲,S / PDIF、光学\nMIDI I / O / /通过\n架的空间 1 u\n高度 1.75”\n深度 8.2”\n宽度 19”\n重量 5.2磅","台",2]
[6,"延迟效果器","T.C Electronics","D-TWO","Absolute Repeat Control 节奏重复控制功能可以帮助你对每一秒钟重复的节奏数目进行设置。 Rhythm Tap 可使用于现场演奏、录音室录音、后期制作、广播等多种领域，以实现独具创新感的延迟效果。 D-Two 除了可以实现 10 秒钟延迟功能，还包括 6 个可直接调用的功能：立体声空间效果、动态延迟、合声、滤波器、反转等。同时 D-Two 还可处理 MIDI 信号并附带有 S/PDIF 数据传输端口。 ","台",1]
[7,"双通道压缩限幅器","DBX","166XS","频率响应     \n平直度 5Hz-40kHz，+0，-0.5dB     \n带宽 0.35-170kHz，+0，-3dB     \n输入    \n阻抗 100kΩ    \n（平衡，不平衡）最大电平：+20dBu    \n输出     \n阻抗 47Ω                                        \n最大电平 +20dBu接600Ω    \n链旁插接点    \n输入阻抗 >10kΩ    \n输出阻抗 ≤2kΩ     \n最大电平 +22dBu     \n失真+噪声 <0.2% 1kHz任意压缩    \n互调失真    \n<0.2% SMPTE    \n噪声     \n<-94dbu不加权     \n动态范围    \n114dB不加权    \n串音     \n <-90db@1khz     \n门限特性    \n压限器 OverEasy（专利）     \n扩展/门 与节目有关     \n共模抑制?br> >45dB（任意频率）     \n立体声耦合    \n真正能量（功率）相加     \n门限    \n压缩器 -40至+20dBu     \n扩展/门 -60至+10dBu     \n比值     \n压缩器 1：1至∞：1    \n扩展门 1：1至4：1     \n上升时间    \n压缩器 与节目信号有关     \n噪声门 <100微秒  ","只",8]
[8,"小计"]
["A","设备总计",{"$nulls":6},3611216]