{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet6"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet6","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声设备"]
[1,"影院主音箱","JBL",5732,"1.频率范围：30Hz - 20kHz (-10dB)\n2.频率响应：40Hz - 19kHz (±3dB)\n3.指向性因数(Q)：10.0 指向性指数(DI) 10dB\n4.最大声压级：128dB @ 1m\n5.分频点频率：250Hz, [1.3kHz]\n6.灵敏度 ：115dB, 2.83V@1m\n7.阻抗: 4 欧姆\n8.额定功率LF: 1200W MF:700W HF: 150W\n9.体积(高x阔x深) 1937mmx762mmx450mm\n10.净重(每只)86kg","只",3]
[2,"影院低音音箱","JBL","4642A","1.双460-mm（18英寸）单元\n2.应用了VGC™技术（孔隙冷却技术）\n3.频率范围：22Hz-500Hz\n4.额定功率：1200W\n5.分频点：80to100Hz\n6.灵敏度：101dB SPL\n7.阻抗：4/8Ω\n8.体积：762×1219×610mm\n9.净重：98Kg","只",1]
[3,"影院侧环绕音箱","JBL",9410,"1.250mm（10寸）低音\n2.38mm（1.5寸）大口径压缩高频驱动器\n3.频率范围：(-10dB)60Hz - 20kHz\n4.频率响应：(±3dB) 75Hz - 18kHz\n5.额定功率：350W\n6.覆盖角度(水平x垂直) 110° x 60°\n7.分频点:1.4kHz\n8.灵敏度：1W,1m 99dB\n9.阻抗:8 欧姆\n10.体积(高x阔x深)559mmx410mmx279mm\n11.净重(每只)10.8kg","只",8]
[4,"功率放大器","CROWN","DSI-2000","1.内置数字处理器包含了分频，EQ 滤波，延时以及输出限制功能\n2.可使用 USB 接口连接计算机通过 HiQnet 系统 Architect 软件对系统进行快速的安心和设置\n3.频率响应：20Hz-20kHz，1W4Ω\n4.相位响应：±15°\n5.信噪比：＞70dB\n6.立体声接法2Ω:1000W 4Ω:800W 8Ω:475W\n7.桥接单声道4Ω:2000W 8Ω:1600W\n8.1kHz，8Ω电压增益输出：32.9dB\n9.交流线路电流: 8.3A","台",7]
[5,"功率放大器","CROWN","DSI-4000","1.内置数字处理器包含了分频，EQ 滤波，延时以及输出限制功能\n2.可使用 USB 接口连接计算机通过 HiQnet 系统 Architect 软件对系统进行快速的安心和设置\n3.频率响应：20Hz-20kHz，1W4Ω\n4.相位响应：±15°\n5.信噪比：＞70dB\n6.立体声接法2Ω:1450W 4Ω:1200W 8Ω:650W\n7.桥接单声道4Ω:3000W 8Ω:2400W\n8.1kHz，8Ω电压增益输出：34.2dB\n9.交流线路电流: 10.5A","台",1]
[7,"影院处理器","DOLBY","CP750","产品规格：\n杜比数字影院音频处理器 CP750 (CP750 Cinema Processor) 规格\n其他输入/输出\n以太网接头\n用于网络连接和个人电脑设置软件的 RJ-45 接头\n自动连接器\n25 针 D 型母接头，浮动接地\nRS-232 串行端口\n9 针 D 型母接头\n远程接头\nRJ-45 接头，可与可选的远程衰减器 CAT868 一起使用（非以太网连接）\n备用电源端口\n4 针 XLR 母接头，可与可选的外部电源 CAT994 一起使用\nAC 输入\n简单的非开关 IEC 电源接入模块\nUSB 端口\n用于连接到个人电脑以运行设置软件\n音频处理\nPCM\n44.1、48 和 96 kHz；16、20 和 24 位\n杜比数字 (Dolby Digital) 技术 (AC-3)\n最多 5.1 声道\n杜比定向逻辑 (Dolby Pro Logic) 技术\nL、C、R 和 S（SW 可配置）\n杜比定向逻辑 II (Dolby Pro Logic II) 技术\nL、C、R、Ls 和 Rs（SW 可配置）\n杜比数字环绕 EX (Dolby Digital Surround EX) 技术\nL、C、R、Ls、Rs、Bsl、Bsr 和 SW\n非同步\nL、R 和 S（SW 可配置）\n其他参数\n总声音延迟\n所有输入源都可从 0–250 毫秒单独调节\n环绕延迟\n数字环绕延迟：0–150 毫秒；杜比定向逻辑 (Dolby Pro Logic) 技术环绕延迟：0–150 毫秒\n均衡\n八声道 1/3 倍频程+ 参数 (SW)\n动态范围\n不启用噪音优化器时，通常为 105 dB 剪辑 CCIR/ARM 加权，启用时，最多再增加 10 dB\n失真\n从八声道模拟输入到主输出通常为 0.005%\n可选附件\n外部电源 CAT994\n远程衰减器 CAT868\nP750-CK 接头套件\nCP750 安装手册（杜比部件号 9110270）\n电源要求\n100–240 VAC，50–60 Hz\n尺寸和重量\n2-U 机架安装机箱\n89 × 432 毫米（3.5 × 17 英寸）\n整体深度（包括接头和衰减器旋扭）：269 毫米（10.6 英寸）\n机架耳后的深度（包括接头）：248 毫米（9.75 英寸）\n机架耳安装面前面的深度：24 毫米（0.94 英寸）\n净重：4.2 千克（9.4 磅）\n环境条件\n运行温度：0°C–40°C (32°F–104°F)\n湿度：20%–80% 相对湿度（非冷凝）\n管理通告\n北美洲：该装置符合 A 级数字设备限制，同时符合 FCC 规定第 15 部分以及加拿大工业部 ICES-003 规格。它已通过美国和加拿大的 UL 认证。\n欧洲：该装置符合低电压指令 2006/95/EC 和 EMC 指令 2004/108/EC 的要求，并相应具有 CE 标志。\n杜比数字影院音频处理器 CP750 (CP750 Cinema Processor) 前面板规格\n数字 1 输入\n4 个 AES 25 针 D 型母接头可提供四路 AES/EBU 声道对输入\n输入阻抗：110Ω 平衡\n数字 2、3 输入\n1 个 AES BNC 公接头，非平衡但浮动，符合 AES-3id-1995/SMPTE 276M\n输入阻抗：75Ω\n数字输入\n数字 Toslink 接头\n多声道模拟输入\n八声道 25 针 D 型母接头，平衡模拟，10K 差分输入阻抗\n参考电平：300 mV\n非同步输入\n两声道 RCA 接头，21K 输入阻抗，可调节输入电平\n麦克风输入\nXLR 接头，标准引出线，10K 差分输入阻抗，12 V 幻象电源，可调节增益\n杜比数字影院音频处理器 CP750 (CP750 Cinema Processor) 后面板规格\n主音频输出\n八声道 25 针 D 型公接头，平衡浮动模拟，100Ω 差分输出阻抗\n不要在少于 600Ω 差分的情况下加载\n辅助输出\n两声道，非平衡模拟，100Ω 输出阻抗，RCA 接头\n参考电平：200 mV\n始终为备选用途（例如，HI 和 VI-N 传送器）传输 4 路 AES 输入的声道对 7/8，该固定电平输出不带 EQ 且不受衰减器控制\n听觉受损输出\n单声道，非平衡模拟，100Ω 输出阻抗，RCA 接头\n左、中、右声道的中心加权和\n输出电平：200 mV","台",1]
[9,"电源时序器","YYAUDIO","DIG8","1 面板颜色：铝黑色\n2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n3 通道数量：8路万用插座继电器受控\n4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控     制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n8 输出继电器触点电流：30A 277VAC\n9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n12 开启类型：按键式轻触开关\n13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n14 功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n15 叠机级联功能：有\n16 外接控制开关接口：RS232 COM接口\n17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n18 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）\n19 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n20 机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n21 单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n22 数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n23 总重量（含包装）：4.3KG","台",1]
["合计",{"$nulls":7},389000]